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	建设项目名称
	临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿及配套设施建设项目

	项目代码
	2511-620723-04-01-866360

	建设单位联系人
	高怀峰
	联系方式
	15929015555

	建设地点
	甘肃省张掖市临泽县平川镇小黑山

	地理坐标
	东经100度07分02.056秒，北纬39度28分03.028秒

	建设项目
行业类别
	[bookmark: _Hlk72151146]“八、非金属矿采选-11土砂石开采101（不含河道采砂项目）－其他”
	用地（用海）面积（hm2）/长度（km）
	45.88hm2

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批
（核准/备案）部门（选填）
	临泽县发展和改革局
	项目审批
（核准/备案）文号（选填）
	临发改（备）字〔2025〕82号

	总投资（万元）
	1507
	环保投资
（万元）
	271.04

	环保投资占比（%）
	18
	施工工期
	6

	是否开工建设
	否
是：                

	专项评价设置情况
	根据建设项目特点和涉及的环境敏感区类别，确定专项评价的类别，本项目专项评价设置情况见表1。
表1   本项目专项评价设置情况一览表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置

	地表水
	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；
人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；
防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
	不涉及
	否

	地下水
	陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
	不涉及
	否

	生态
	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
	不涉及
	否

	大气
	油气、液体化工码头：全部；
干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
	不涉及
	否

	噪声
	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化、教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
	不涉及
	否

	环境
风险
	石油和天然气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
	不涉及
	否

	注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。


综上所述，根据专项评价设置原则，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	⑴规划名称：《张掖市国土空间总体规划（2021-2035年）》
规划文号：张政发〔2024〕45号
审批机关：张掖市人民政府
审查文件名称：《张掖市人民政府关于印发〈张掖市国土空间总体规划（2021-2035年）〉的通知》
⑵规划名称：《临泽县国土空间总体规划（2021-2035年）》
规划文号：张政函〔2024〕51号
审批机关：张掖市人民政府
审查文件名称：《张掖市人民政府关于印发〈临泽县国土空间总体规划（2021-2035年）〉的通知》

	规划环境影响评价情况
	
无


	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与《张掖市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 
《张掖市国土空间总体规划（2021-2035年）》中提出：“加大优势矿产资源开发力度，重点建设张掖铁钨资源基地。到2035年，张掖市矿山总数控制在213个以内，砂石土矿山数量控制在129个（2025年）以内；严格控制小型（小矿）矿山数量，大中型矿山比例达到50%以上；矿山“三率”水平达标率100%，绿色矿山比例达到100%。全市矿山逐步推进矿山升级改造，大中型矿山基本建成自动化、数字化矿山，其中智慧矿山占比达到10%。矿山转型升级由绿色矿业向自动化、数字化智慧矿山转变”。 
“严格矿产资源开采准入条件，禁止在生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界内，以及自然保护区、饮用水水源保护区、地质遗迹保护区、文物保护单位的保护范围内新批固体矿产资源开发项目。严格控制国家公益林、水土流失重点预防区、水土流失重点治理区内固体矿产资源开发。”
本项目属于冶金用石英岩矿开采及加工建设项目，开采规模为10万t/年，开采方式为露天开采；经“三线一单”核查，本项目位于重点管控单元和一般管控单元，不涉及生态红线、永久基本农田、城镇开发边界、自然保护区、饮用水水源保护区等；同时，企业已编制完成《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案于矿区生态修复方案》，企业在开采期和恢复期间内认真履行矿山地质环境恢复治理和土地复垦义务，切实做到‘谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理’，因地制宜开展矿山生态修复。因此，本项目符合《张掖市国土空间总体规划（2021-2035年）》的相关要求。
2.与《临泽县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 
《临泽县国土空间总体规划（2021-2035年）》中提出：“严格矿产资源开采准入条件，禁止在生态保护红线内、永久基本农田、城镇开发边界内、自然保护区、饮用水水源保护区、地质遗迹保护区、文物保护单位的保护范围内新批固体矿产资源开发项目，严格控制国家公益林、水土流失重点预防区、水土流失重点治理区内固体矿产资源开发。按照矿山开采管理要求，编制相关规划，健全绿色矿山建设制度和保障措施，提高“三率”水平，推进“三废”利用，减少废弃物排放，全面推进绿色矿山建设。加快平川镇、板桥镇、倪家营镇、鸭暖镇、新华镇等乡镇的废弃矿山修复，通过矿区及周边生态复绿、采场截水沟、养护道路以及泥石流治理等工程措施，恢复工矿用地生产及生态功能。”
本项目属于冶金用石英岩矿开采及加工建设项目，开采规模为10万t/年，开采方式为露天开采；经“三线一单”核查，本项目位于重点管控单元和一般管控单元，不涉及生态红线、永久基本农田、城镇开发边界、自然保护区、饮用水水源保护区等；同时，企业已编制完成《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案于矿区生态修复方案》，并对前期历史遗留的生态环境进行了生态修复，企业在开采期和恢复期间内将认真履行矿山地质环境恢复治理和土地复垦义务，切实做到‘谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理’，因地制宜开展矿山生态修复。因此，本项目符合《临泽县国土空间总体规划（2021-2035年）》的相关要求。

	其他符合性分析
	1.与生态环境分区管控符合性分析
根据甘肃省生态环境厅于2024年2月20日发布《关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》（甘环发〔2024〕18号）、《张掖市生态环境局关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》（张环发〔2024〕10号）和《张掖市生态环境准入清单》可知，本项目所在地为重点管控单元（临泽县城镇空间，编码ZH62072320004），一般管控单元（临泽县一般管控单元，编码ZH62072330001），不涉及生态红线区域，符合生态环境分区管控要求。甘肃省“三线一单”图见图1，张掖市“三线一单”图见图2。








表2  生态环境分区管控符合性分析
	内容
	定义
	符合性分析
	符合性

	临泽县城镇空间（编码ZH62072320004）
	空间布局约束
	1.执行全省及张掖市生态环境总体准入清单中关于重点管控单元空间布局约束要求。落实主体功能区规划、国土空间规划等要求。
2.不得在县城及乡镇规划区周边500米范围内布局养殖区。
	本项目位于张掖市临泽县平川镇小黑山，项目附近无自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及生态红线，符合重点管控单元空间布局约束要求，符合主体功能区划、国土空间规划等要求；本项目不属于养殖项目。
	符合

	
	污染物排 放管控
	1.执行甘肃省和张掖市生态环境总体准入清单中重点管控单元污染物排放管控要求。推进重点行业水污染治理升级改造，确保污水稳定达标排放。
2.按照张掖市污染防治年度工作方案，强化城镇生活污染防治。
	本项目废气、废水、噪声、固废，采取相应的环保治理措施后达标排放，对周围环境影响较小。
	

	
	环境风险防控
	执行甘肃省和张掖市生态环境总体准入清单中重点管控单元的环境风险防控要求。
	本项目风险物质主要为废润滑油，通过对危废贮存点采取防渗等措施后，对周围环境风险影响较小。
	

	
	资源利用 效率
	1.执行甘肃省和张掖市生态环境总体准入清单中重点管控单元的资源利用效率要求。
2.推广使用清洁能源，禁止新建、扩建使用高污染燃料的设施。
3.禁燃区内禁止销售和使用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有燃用煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施应当在城市人民政府规定的期限内改用清洁能源。
	本项目不新建、扩建使用高污染燃料的设施。
	

	临泽县一般管控单元（编码ZH62072330001）
	空间布局约束
	执行全省和张掖市生态环境总体准入清单中一般管控单元的空间布局约束要求。
	本项目位于张掖市临泽县平川镇小黑山，项目附近无自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及生态红线，符合一般管控单元空间布局约束要求，符合主体功能区划、国土空间规划等要求。
	符合

	
	污染物排 放管控
	执行全省和张掖市生态环境总体准入清单中一般管控单元的污染物排放管控要求。
	本项目废气、废水、噪声、固废，采取相应的环保治理措施后达标排放，对周围环境影响较小。
	

	
	环境风险防控
	执行全省和张掖市生态环境总体准入清单中一般管控单元的环境风险防控要求。 
	本项目风险物质主要为废润滑油，通过对危废贮存点采取防渗等措施后，对周围环境风险影响较小。
	

	
	资源利用 效率
	执行全省和张掖市生态环境总体准入清单中一般管控单元的资源利用效率要求。
	本项目不开采地下水，不使用高污染燃料。
	


表3  甘肃省管控单元符合性分析
	内容
	定义
	符合性分析
	符合性

	重点管控单元
	空间布局约束
	严格执行园区（集聚区）规划和规划环评要求，根据国家产业政策、园区（集聚区）主导产业定位、《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》等，建立差别化的产业准入要求；根据园区发展定位、环境特征等强化环境准入约束。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。落实《减污降碳协同增效实施方案》《“十四五”节能减排综合工作方案》《2030年前碳达峰行动方案》《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等相关要求，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，高耗能、高排放项目审批要严格落实国家产业规划、产业政策、环评审批、取水许可审批、节能审查以及污染物区域削减替代等要求，采取先进适用的工艺技术和装备，提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗、水耗要达到清洁生产先进水平。严格落实《甘肃省环境保护条例》相关要求，新建化工石化、有色冶金、制浆造纸以及国家有明确要求的工业项目，应当进入工业园区或者工业集聚区。对污染物排放不符合要求的生物质锅炉及时进行整改或淘汰。
	本项目位于张掖市临泽县平川镇小黑山，本项目不属于高耗能、高排放、化工石化、有色冶金、制浆造纸等工业项目；本项目不建设锅炉。
	符合

	
	污染物排 放管控
	1.各类工业园区（集聚区）：严格实行污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行环境影响评价制度，同步规划、建设和完善污水、垃圾集中处置等污染治理设施，工业园区（集聚区）内各企业工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入工业园区（集聚区）污水集中处理设施。加强土壤和地下水污染防治与修复，发现污染扩散的，有关责任主体要及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。落实《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》加强规划约束、严格“两高”项目环评审批、推进“两高”行业减污降碳协同控制等要求，加强“两高”项目生态环境源头防控。严格执行《地下水管理条例》中污染防治相关要求。落实《甘肃省减污降碳协同增效实施方案》相关要求，依法实施“双超双优高耗能”企业强制性清洁生产审核。全省新建钢铁项目原则上要达到超低排放水平。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目遵循重金属污染物排放“等量替换”原则，在环境影响评价文件及其批复中明确重金属污染物排放总量及来源。有色金属行业、铅蓄电池制造业等涉重金属重点行业企业继续依法依规开展落后产能淘汰工作，有色金属采选冶炼、铅酸蓄电池制造、皮革、化学原料及化学制品生产、电镀等涉重金属重点行业企业生产工艺设备实施升级改造。
	本项目不属于“两高”项目，本项目生产过程中对废气、废水、噪声采用相应治理措施，实现达标排放，固废得到合理有效的处置措施，减少对周围环境的影响。
	

	
	环境风险防控
	1.各类工业园区（集聚区）：强化工业园区（集聚区）企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，建立常态化的企业环境风险隐患排查整治机制，加强园区（集聚区）风险防控体系建设。严格落实《甘肃省环境保护条例》相关要求，企业事业单位和其他生产经营者应当定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估，依法编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门和有关部门备案，并定期组织演练。
	本项目环境风险为简单分析，加强管理可减少环境风险；同时根据要求编制突发环境事件应急预案并加强应急演练。
	

	
	资源利用 效率
	1.落实《甘肃省“十四五”能源发展规划》《甘肃省十四五节能减排综合工作方案》提高能源资源利用效率相关要求，严格落实能耗管控制度，有效抑制石油消费增量，引导扩大天然气消费，提高农村用能效率。“十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降13.5%，万元工业增加值用水量下降12.9%。
2.落实《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》《甘肃省“十四五”水利发展规划》等相关要求，落实最严格水资源管理制度，严格用水总量和强度双控，落实各级行政区用水效率管控指标，加强污水资源化利用。
3.各类工业园区（集聚区）：推进工业园区（集聚区）循环化改造，强化企业清洁生产改造。按照《关于推进污水资源化利用的指导意见》《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》等相关要求，强化工业节水，坚持以水定产，强化企业和园区集约用水，实施节水改造。按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》相关要求，提高能源利用效率，推进“两高”行业减污降碳协同控制。严格执行行业能耗标准和国家产能置换政策要求，控制钢铁、建材、化工等耗煤行业耗煤量。
4.城镇生活类重点管控单元：按照《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》相关要求，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，推行绿色生产生活方式，遏制用水浪费，从严控制高耗水服务业用水，严格用水定额管理。
5.严格执行《地下水管理条例》中节约与保护相关要求。取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗。
6.地下水开采重点管控区：严格执行《地下水管理条例》中超采治理相关要求。
	本项目不属于“两高”行业，本项目不开采地下水。
	

	一般管控单元
	空间布局约束
	落实生态环境保护基本要求。大力发展生态环保产业。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强永久基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制、淘汰和鼓励类项目，属于允许类项目。
	符合

	
	污染物排 放管控
	落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强生活污染和农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。

	本项目生产过程中对废气、废水、噪声采用相应治理措施，实现达标排放，固废得到合理有效的处置措施，减少对周围环境的影响。
	

	
	环境风险防控
	加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。

	本项目生产过程中对废气、废水、噪声采用相应治理措施，实现达标排放，固废得到合理有效的处置措施，减少对周围环境的影响，且本项目不向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
	

	
	资源利用 效率
	实行煤炭、水资源消耗总量和强度双控，优化能源结构，加强能源清洁利用。推进农业节水，提高农业用水效率。
	本项目运营过程中有一定量电、水资源的消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用量较少。
	


表4  张掖市管控单元符合性分析
	内容
	定义
	符合性分析
	符合性

	重点管控单元
	空间布局约束
	1.执行中共中央 国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）等中的落后产能淘汰等空间布局约束的相关要求。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。
2.执行《甘肃省大气污染治理领导小组办公室关于做好重点行业挥发性有机物综合治理工作的通知》（甘大气治理领办发〔2019〕15号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）等中使用先进工艺等空间布局约束的相关要求。
3.矿产资源开发活动执行《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）等相关要求。矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。
4.落实《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）、《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22号）等中的淘汰落后产能等空间布局约束的相关要求。加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品。
5.执行《产业结构调整指导目录》和相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化建设、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。
6.执行《地下水管理条例》中地下水调查与规划、节约与保护、超采治理等有关空间布局准入要求。同时通过控采限量、节水增效、种植结构调整等措施，推进地下水超采区治理。取水总量接近用水总量控制指标的地区，对该区域内新建、改建、扩建项目取水许可申请限制审批，取水总量已达到或超过总量控制指标的地区，除通过水权转让方式获得用水指标外，暂停审批建设项目新增用水。
7.调整能源结构，坚持减煤增气（电）并举，减少煤炭消费，加强散煤治理，提高能源利用效率。同时积极引导国有资本从高耗能行业向现代服务业和循环农业转移，提升结构节能能力。加快“零碳”城市建设步伐，大力推动能源清洁低碳转型，国家“零碳城市”创建完成阶段性目标，绿色低碳循环生产生活方式加快形成。同时加快化石能源清洁高效利用，把推动煤炭等化石能源清洁高效开发利用作为能源转型发展的首要任务，实施新上耗煤项目能耗等量减量置换，加速调控化石能源消费向清洁能源转型。
8.调整产业结构，优化产业布局，实施“双碳”战略，遏制“两高”盲目发展，依法依规推动落后产能退出，推动传统高耗能行业绿色化、低碳化改造，积极创建绿色制造产业体系；有序推动“两高”企业开展节能降碳技术改造；督促企业开展节能技术改造，推动重点用能行业提高能源利用效率，不断提升行业整体用能水平。推进工业能源消费结构低碳化和产业结构低碳化，持续开展能源“双控”行动，加大重点耗能行业节能力度，强化对高耗能行业项目重点把控。发展节能环保服务业，强化对制造业绿色发展的支撑作用。
9.统筹协调与流域综合规划、防洪规划、城市总体规划等相关规划的关系，在不影响防洪、河势稳定、水生态环境等的情况下，考虑经济社会发展需要，合理论证，合理布局，节约、集约利用，提高岸线资源利用效率，充分发挥岸线资源的综合效益。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制、淘汰和鼓励类项目，属于允许类项目，本项目不属于“两高”项目，本项目属于矿产资源开发执行《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）等相关要求。矿产资源开发符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。
	符合

	
	污染物排 放管控
	1.2025年全市空气质量优良天数比率（%）、可吸入颗粒物（PM10）浓度（微克/立方米）、细颗粒物（PM2.5）浓度（微克/立方米）、达到或好于Ⅲ类水体比例（%）、劣Ⅴ类水体比例（%）、氮氧化物重点工程减排量（吨）、挥发性有机物重点工程减排量（吨）、化学需氧量重点工程减排量（吨）、氨氮重点工程减排量（吨）等生态环境有关指标完成省上下达的目标。
2.县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在市、县（区）人民政府规定的期限内拆除。在集中供热管网难以覆盖地区，按照清洁替代、经济适用、居民可承受的原则， 推进实施各类分散式清洁供暖。建设和使用燃煤锅炉和窑炉，锅炉单台出力和窑炉生产工艺应当符合国家和甘肃省规定的标准和政策要求。
3.执行《甘肃省大气污染防治条例》等扬尘污染防治要求。按照《张掖市关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》要求，推动细颗粒物和臭氧污染协同治理，深入打好秋冬季大气污染防治攻坚战；着力打好臭氧污染防治攻坚战；持续打好柴油货车污染治理攻坚战；加强大气面源和噪声污染治理。实施工业园区节能降碳工程、重点行业节能降碳工程、加强甲烷等二氧化碳温室气体排放管控、张掖经开区开展“零碳”园区建设。
4.执行《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）、《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22号）等中的工艺提升改造等重金属污染物排放的相关要求。执行《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）等中的消减、产能置换、减量替代等污染物排放管控要求。
5.落实《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、《甘肃省水污染防治条例》等重工业。污染防治、城镇生活污染防治、农业农村水污染防治等相关要求。排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。提高生活污水收集率、处理率，所有县城和重点镇具备污水收集处理能力。整治黑臭水体。
6.从事畜禽规模养殖要严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《畜禽规模养殖污染防治条例》要求，建设粪污无害化处理和资源化利用设施并确保其正常运行，或委托第三方代为实现粪污无害化处理和资源化利用。农田灌溉用水、水产养殖用水、畜禽粪污肥料化利用应执行相应标准，防止污染土壤、地下水和农产品。在种植业面源污染突出区域，实施化肥农药减量增效行动。
7.落实《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知（环水体〔2020〕70号）》中相关污染物排放要求。
8.鼓励开展地下水污染防治重点区划定，实施地下水环境分区管理、分级防治，明确环境准入、隐患排查、风险管控、修复等差别化环境管理要求。
9.加强新污染物治理，建立新污染物环境调查监测体系，探索开展“一企一库”（重点工业企业、尾矿库）和“两场两区”（危险废物处置场、垃圾填埋场、工业园区、矿山开采区）等污染源周边地下水的新污染物环境状况调查、监测和评估。禁止、限制重点管控新污染物的生产、加工使用和进出口。
	本项目生产过程中对废气、废水、噪声采用相应治理措施，实现达标排放，固废得到合理有效的处置措施，减少对周围环境的影响；
本项目不建设锅炉，对危废贮存点采取防渗措施，减少对地下水和土壤的污染。
	

	
	环境风险防控
	用地环境风险防控要求：
1.严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。土地规划用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地、食用农产品以及食品生产加工和储存场所用地的，变更前应当依法开展土壤污染状况调查。将土壤污染重点监管单位纳入重点排污单位名录统一管理，推动开展土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。强化搬迁企业土壤环境质量调查评估，持续开展疑似污染地块排查。
2.发生突发事件造成或者可能造成土壤污染的，相关企业应当立即采取应急措施，迅速控制污染源、封锁污染区域，疏散、撤离、妥善安置有关人员，防止污染扩大或者发生次生、衍生事件，依法做好土壤污染状况监测、调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复等工作。
3.加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品。
4.按照《张掖市生态环境局关于更新发布张掖市污染地块名单的通知》（2022年1月）等要求，加强全市污染地块风险管控。
企业环境风险防控要求：
1.严格执行《关于印发甘肃省防范化解尾矿库安全风险工作实施意见的通知》（甘应急矿山〔2020〕51号）要求，自2020年起，在保证紧缺和战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，构建尾矿库等量或减量置换机制，保证尾矿库数量原则上只减不增，不再产生新的“头顶库”。
2.执行《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）、《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22号）等中的环境风险防控的相关要求。
3.企业应按照《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）等要求开展突发环境事件风险评估；完善突发环境事件风险防控措施；排查治理环境安全隐患；制定突发环境事件应急预案并备案、演练； 加强环境应急能力保障建设。发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当依法进行处理，并对所造成的损害承担责任。
4.执行《关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号）、《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92号）等中的危险废物环境风险管控的相关要求。
	本项目用地性质为采矿用地，本项目环境风险为简单分析，加强管理可减少环境风险；同时根据要求编制突发环境事件应急预案并加强应急演练，且本项目不排放有毒有害污染物。
	

	
	资源利用 效率
	水资源利用效率要求：
1.全市用水总量等水资源利用指标完成省上下达的目标。
2.推动城镇生活污水、工业废水、农业农村污水资源化利用。加强城市再生水循环利用，在工业生产、城市绿化、道路清扫、建筑施工及生态景观等领域优先使用再生水。
3.落实《张掖市节约用水管理办法》相关要求。
4.严格取水申请审批程序，新批取水许可项目严格按照区域用水总量控制指标和行业用水定额核定审批取水量。
5.深入落实最严格水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控，严控高耗水行业发展。优化水资源配置，优先保障生活用水，优化生产、生活、生态用水结构。
6.实施灌区续建配套与节水改造，推进田间工程节水改造，完善灌溉用水计量设施，提高用水效率。
土地矿产资源利用要求：
1.严格规划准入管理，对不符合下列准入条件的，原则上不予设立矿业权。
开采规模准入：新建矿山开采规模不低于规划设定的最低开采规模指标。
勘查程度准入：资源储量规模为大型的非煤矿山勘查程度应当达到勘探程度，其他矿山（第三类矿产除外）应达到详查及以上勘查程度。
开发利用水平准入：新建开发项目应选择国家鼓励、支持和推广对矿山生态环境破坏较小的先进装备、技术和工艺，禁止采用国家明文规定不得采用的限制类、淘汰类技术和设备；“三率”指标
不得低于自然资源部制定的最低指标要求；对共伴生矿产有综合开发利用方案或保护措施；具备与矿山开采规模相配套的人才、资金、技术和管理能力。
绿色矿山准入：新建矿山严格按照绿色矿山建设标准规划、设计、建设和运营管理，按照绿色矿山建设要求编制“三方案”，并与自然资源主管部门签订绿色矿山建设承诺书，明确相关责任。
2.对涉及自然保护区、水源地等各类保护地的项目，交通运输选址（线）应尽可能避让，确因重大基础设施建设和自然条件等因素限制无法避让的严格执行环境影响评价制度，采取无害化穿（跨）越方式，或依法向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施。
地下水开采要求：
1.加强地下水超采区的综合治理与修复。在地下水限采区内，除应急供水和生活用水更新井外，严禁开凿取水井。确需取用地下水的，一般超采区要在现有地下水开采总量内调剂解决，并逐步削减地下水开采量。
2.新建、改建、扩建地下水取水工程，应当同时安装计量设施。已有地下水取水工程未安装计量设施的，应当按照县级以上地方人民政府水行政主管部门规定的期限安装。单位和个人取用地下水量达到取水规模以上的，应当安装地下水取水在线计量设施，并将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。
3.除下列情形外，禁止开采难以更新的地下水：1.应急供水取水；2.无替代水源地区的居民生活用水；3.为开展地下水监测、勘探、试验少量取水。已经开采的，除前款规定的情形外，有关县级以上地方人民政府应当采取禁止开采、限制开采措施，逐步实现全面禁止开采；前款规定的情形消除后，应当立即停止取用地下水。
能源利用要求效率：
1.全市燃煤总量、煤炭消费占比、清洁能源消费占比等能源利用指标均完成省上下达目标。
2.强化资源总量和强度双控制度落实。整合区域管控资源，加强重点用能单位和园区能耗管理监督。统筹整合冶金、水泥、火电等高耗能企业的余热余能资源和区域用能需求，推广余热供暖和工业园区集中供暖。
禁燃区要求：
禁燃区内禁止销售和使用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有燃用煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施应当在城市人民政府规定的期限内改用清洁能源。
	本项目不涉及自然保护区、水源地等各类保护地的项目等；
本项目已取得采矿许可证并编制《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》，符合土地矿产资源利用要求；
本项目不涉及地下水开采；本项目不新建锅炉；不使用高污染燃料。
	

	一般管控单元
	空间布局约束
	执行全省生态环境总体准入清单、国家相关法律法规以及《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）、省、市水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治等相关要求，确保环境质量总体满足功能区要求。
	本项目不属于“两高”项目，本项目对废气、废水、噪声和固废等采取治理措施后，确保环境质量总体满足功能区要求。
	符合

	
	污染物排 放管控
	执行全省生态环境总体准入清单、国家相关法律法规以及《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）、省、市水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治等相关要求，确保环境质量总体满足功能区要求。
	本项目生产过程中对废气、废水、噪声采用相应治理措施，实现达标排放，固废得到合理有效的处置措施，减少对周围环境的影响。
	

	
	环境风险防控
	同重点管控单元要求
	本项目用地性质为采矿用地，本项目环境风险为简单分析，加强管理可减少环境风险；同时根据要求编制突发环境事件应急预案并加强应急演练，且本项目不排放有毒有害污染物。
	

	
	资源利用 效率
	同重点管控单元要求
	本项目不涉及自然保护区、水源地等各类保护地的项目等；
本项目已取得采矿许可证并编制《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》，符合土地矿产资源利用要求；
本项目不涉及地下水开采；本项目不新建锅炉；不使用高污染燃料。
	


2.与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性分析
根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）的要求，本项目符合性分析详见表5。
表5   与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析表
	类别
	《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求
	本项目情况
	符合
情况

	禁止的矿产资源开发活动
	1.禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。
	本项目评价范围内不涉及自然保护区及风景名胜区、森林公园，也无文物古迹，不涉及基本农田保护区和饮用水源保护区等。
	符合

	
	2.禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。
	矿区不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内。
	符合

	
	3.禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。
	矿区不在地质灾害危险区。
	符合

	
	4.禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。
	闭矿后生态环境可恢复。
	符合

	限制的矿产资源开发
	1.限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。
	本项目不在生态功能保护区和自然保护区，严格按照划定的矿区进行开采，且开采结束后立即进行生态恢复，不会影响项目区域的生态功能。
	符合

	
	2.限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。
	矿区不属于地质灾害易发区、水土流失严重区域。
	符合


3.与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》符合性分析
《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）中相关要求如下： 
资源开发应与环境保护、资源保护、城乡建设相协调，最大限度地减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型环境友好型开发方式；根据非金属矿资源赋存状况，生态环境特征等条件，因地制宜地选择合理的开采顺序、开采方式、开采方法。矿山企业应优先选择国家鼓励、支持和推广的资源利用率高，且对矿区生态破坏小的先进装备、技术与工艺，充分实现资源分级利用、优质优用、综合利用；应贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山压占和损毁土地。矿山占用土地和损毁土地治理和复垦应符合矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。 
矿山恢复治理后各类场地应与周边自然环境和景观相协调，矿山土地复垦应因地制宜，实现土地可持续利用，区域整体生态功能得到保护和恢复。 
本项目严格按照开发利用方案进行开采，并委托编制矿产资源开采与生态修复方案，采用露天开采方式，在企业开采期间认真履行矿山地质环境恢复治理和土地复垦义务，切实做到‘谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理’，因地制宜开展矿山生态修复。综上所述，本项目符合《非金属矿行业绿色矿山建设规范》中相关要求。
4.与《甘肃省自然资源厅关于规范砂石资源有序绿色开发保障全省经济高质量发展的指导意见》符合性分析
表6   与《指导意见》符合性分析表
	类别
	非金属矿行业绿色矿山建设规范
	本项目情况
	符合
情况

	全面推动建设绿色矿山
	严格按照原国土资源部等六部委《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）、《甘肃省绿色矿山建设工作方案》（甘国土资发〔2017〕228号）、《砂石行业绿色矿山建设规范DZ/T0316》《甘肃省自然资源厅关于打赢蓝天保卫战全面推进露天矿山综合整治的通知》（甘资矿发〔2019〕32号）有关要求，全面推动砂石行业绿色矿山建设工作，实现矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化、矿区社区和谐化。采用先进的工艺技术与装备，做到绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输。贯彻“边开采、边恢复、边治理”的原则，严格执行矿山地质环境保护与土地复垦方案。各级自然资源主管部门要把好资源配置关口，提高准入门槛，针对新建砂石料企业，不符合绿色矿山标准的，坚决不予配置矿业权；对已取得矿业权的企业，要求企业按照绿色矿山标准开展建设工作，设定改造期限，用政策手段倒逼企业转型升级，对不符合绿色矿山标准的企业，依法依规有序关闭退出。
	本项目满足《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）、《甘肃省绿色矿山建设工作方案》（甘国土资发〔2017〕228号）、《砂石行业绿色矿山建设规范DZ/T0316》《甘肃省自然资源厅关于打赢蓝天保卫战全面推进露天矿山综合整治的通知》（甘资矿发〔2019〕32号）等有关要求。坚持“边开采、边恢复、边治理”的原则，严格执行矿山地质环境保护与土地复垦方案。
	符合


5.与《甘肃省生态环境厅自然资源厅关于“举一反三”严格矿产开发生态环境准入的通知（甘环发〔2019〕124号）》符合性分析
表7  与《甘肃省生态环境厅自然资源厅关于“举一反三”严格矿产开发生态环境准入的通知》符合性分析一览表
	序号
	相关规定
	本项目情况
	符合性

	1
	环评在受理和审批前原则上应取得产业主管部门的备案或核准文件。
	本项目已取得张掖市自然资源局采矿许可证。
	符合

	2
	应严格按照自然资源部门编审要求编制和审查矿产资源开发利用、矿山地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案（内容），矿产资源开发利用项目，环评报告原则上应在编制完成矿产资源开发利用方案或矿产资源开采与生态修复方案并通过专家审查后受理。
	本项目《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》已编制完成并通过专家审查。
	符合

	3
	环评报告应结合矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与治理恢复方案、土地复垦方案或矿产资源开采与生态修复方案中矿山地质环境保护与治理恢复、土地复垦相关措施和要求，提出生态恢复治理措施，并厘清各项投资。
	环评报告结合《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》，提出生态恢复治理措施，并说明了生态恢复治理投资。
	符合


6.与《甘肃省高质量推进绿色矿山建设实施方案（2021-2025）》符合性分析
根据《甘肃省高质量推进绿色矿山建设实施方案（2021-2025年）》（甘资字〔2023〕11号）提出：“加强资源综合利用率。严格落实矿产资源合理开发利用‘三率’最低指标要求，指导督促矿山企业选择先进生产工艺和高效设备，禁止采用淘汰类技术、材料和设备，逐步提高矿山‘三率’水平。加强矿山生态保护修复。引导矿山企业合理布局生产区、生活区、办公区等功能区，提高土地节约集约利用水平，主要功能区与生活区保持安全距离，矿区绿化与周边自然生态相协调，营造干净卫生、整洁美观的矿容矿貌。强化源头治理，对新建矿山严格执行环境影响评价、环境保护和水土保持‘三同时’制度，落实污染防治措施，加强矿山废石、尾矿、废水、废气、噪声、扬尘等污染防治全过程监管，督促矿山企业定期监测污染物排放，加强矿山安全生产管理，制定突发环境事故应急预案。加强‘边生产、边修复’监管，严格落实企业履行矿山生态保护修复的主体责任，全面加强矿山生态修复动态化”。 
本项目属于冶金用石英岩矿开采及加工建设项目，开采规模为10万t/年，开采方式为露天开采，项目生产区与生活区分开布置，企业按照相关要求及时进行生态恢复，严格执行环境影响评价、环境保护和水土保持“三同时”制度，落实污染防治措施，履行矿山生态保护修复的主体责任。综上所述，本项目符合《甘肃省高质量推进绿色矿山建设实施方案（2021-2025年）》中的相关要求。
7.产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，因此，符合国家产业政策要求。
8.选址合理性分析 
本项目及评价范围内无名胜古迹、重点文物保护单位、饮用水水源地、自然保护区和风景名胜区等敏感环境保护目标，本项目5km范围内无环境保护目标，废气、废水、噪声及固废等采取相应的环保治理措施后对周围环境影响较小。因此，本项目选址合理。
9.与《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
根据《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》，积极推进矿山生态修复治理。督促矿山生产企业依法编制矿山资源开发与恢复治理方案，完善和落实水土环境污染修复工程措施，全面推进绿色矿山建设。开展历史遗留废弃矿山综合整治和生态修复，积极推进全省国家重点生态功能区历史遗留矿山生态环境综合治理与修复，谋划实施祁连山北麓、陇中—陇东南、河西走廊等历史遗留废弃矿山生态修复重点区域的生态保护修复工程。统筹推进平川、华亭、崇信新窑等采煤沉陷区综合治理。开展白银、庆阳、平凉等采矿集中区矿区污染治理试点示范，因地制宜开展矿山生态修复和矿业遗迹保护、生态建设综合利用。
本项目严格按照《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》进行开采和生态修复；同时对废气、废水、噪声及固废等采取相应治理措施，确保达标排放和得到合理有效地处置，对周围环境影响较小。因此，本项目符合《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》中的相关要求。
10.与《张掖市推动矿产资源勘查开发高质量发展实施意见》符合性分析
根据《张掖市推动矿产资源勘查开发高质量发展实施意见》（张政办发〔2022〕88号），推进矿业绿色发展。牢固树立绿色发展理念，全面实施绿色勘查。探索形成先进成熟的绿色勘查新理论、新方法、新技术、新工艺，将绿色勘查贯穿地勘项目设计、实施、验收全过程。分类有序推进绿色矿山建设，新建、改建、扩建矿山严格按照绿色矿山建设标准进行规划、设计、建设、运营及管理，生产矿山加快绿色升级改造，逐步达到绿色矿山建设标准。全面推进绿色采、选、冶及伴生资源和二次资源综合回收利用技术研发，同步恢复治理植被破坏、水土流失、地质环境破坏、重金属污染等矿山生态环境问题。鼓励支持社会资本和专业队伍积极参与历史遗留废弃矿山、工矿废弃地、矸石山、尾矿库、露天采坑等生态修复。全面落实矿产地质环境治理恢复基金制度，鼓励社会资本成立绿色矿业产业基金。
本项目严格按照《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》进行开采和生态修复；同时对废气、废水、噪声及固废等采取相应治理措施，确保达标排放和得到合理有效地处置，对周围环境影响较小。因此，本项目符合《张掖市推动矿产资源勘查开发高质量发展实施意见》中的相关要求。
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二、建设内容
	地理位置
	本项目位于甘肃省张掖市临泽县平川镇小黑山，矿区中心地理坐标为：东经100°07′02.056″，北纬39°28′03.028″，本项目地理位置图见附图3。

	项目组成及规模
	1.环评编制依据
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“八、非金属矿采选业中11、土砂石开采（不含河道采砂项目）中涉及环境敏感区的（不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）的编制报告书，其他编制报告表”，“二十七非金属矿物制品业 60、耐火材料制品制造；石墨及其他非金属矿物制品制造”规定，“石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品”编制环境影响报告书，“其他”编制环境影响报告表”。本项目属于冶金用石英岩矿开采及加工建设项目，不涉及环境敏感区。因此，本项目需编制环境影响报告表。
2.矿山开采历史情况
平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿自2010年12月17日取得采矿权以来，一直未进行开采，2012年12月《采矿许可证》到期后企业进行了采矿证延续，并调整了矿山生产规模，由原来的3×104t/年调整到5×104t/年，但由于受市场投资影响，矿山未进行开采，仅在前期进行过简单剥离作业，2019年12月25日建设单位取得《张掖市生态环境局关于〈临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿项目环境影响报告书〉的批复》（张环环评发〔2019〕25号），2021年矿山取得安全生产许可证，2021年至2022年1月进行了开采加工，生产矿石5.38×104t，由于受市场经济影响，自2022年1月至今一直处于停产状态。
根据调查，2026年5月29日，由临泽县自然资源局组织对临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿矿山地质环境恢复治理进行了验收。矿区前期由于开采活动遗留的环境问题全部进行了生态恢复，破碎工业场地的设备已全部拆除并进行生态恢复等，本次环评破碎场生产设备全部为新购置。
根据《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》可知，原临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿矿区范围由4个拐点坐标圈定，矿区面积为0.414km²，开采深度由1511-1480m，生产规模5.0万t/年，本次方案设计矿区范围由6个拐点圈定，矿区面积扩大为0.4588km2，开采标高1509m～1397m，生产规模增大为10万t/年。
3.项目概况
项目名称：临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿及配套设施建设项目
采矿权人：临泽县金源矿业有限责任公司
开采矿种：冶金用石英岩原矿
开采方式：露天开采
生产规模：10万t/年
开拓方式：公路开拓
采矿方式：自上而下台阶式开采
选矿方式：破碎、筛分
矿山服务年限：10.4a（不含基建期）
矿区面积：0.4588km2
采矿标高：1509m～1397m
4.建设内容及规模
本项目主要建设内容情况见表8。
表8   主要建设内容一览表
	工程类别
	工程名称
	工程内容

	主体工程
	矿区
	矿区面积为0.4588km2，设计开采规模为10万t/a，采用露天开采方式，自上而下台阶式开采，开拓方式为公路开拓，开采标高1509～1397m，矿山服务年限为10.4年（不含基建期）。

	
	破碎场
	破碎场位于矿区范围内南侧，占地面积为14868m2，破碎场布置加工区和成品堆场，工艺主要为破碎、筛分等，破碎和筛分设备位于封闭式生产车间内。

	储运工程
	排土场
	本项目设置2处排土场，1#排土场位于矿区范围内中部偏南侧，占地面积为25000m2，排土场容积为100×104m3，2#排土场位于矿区范围内东北侧，占地面积为30000m2，排土场容积150×104m3，排土场周边设置截排水沟和挡土墙。

	
	矿区道路
	矿区道路采用碎石路面，全长约1500m，路基宽度约10m，路面宽度约8m，占地面积约15000m2，负责矿石的运输及负责设备、材料的运输。

	
	成品堆场
	破碎场设置成品堆场1处，占地面积为7434m2，成品堆场设置三面围挡（竖型防风网）+顶部苫盖。

	辅助工程
	办公生活区
	办公生活区位于矿区范围内西侧，占地面积792m2，用于职工日常办公和生活。

	公用工程
	供水
	本项目矿区配备2台水罐车，从矿区附近平川镇拉运自来水至矿区，可满足项目采矿用水需求。

	
	供电
	本项目供电线路接附近10KV的农电，经架空线至厂区变压器后运至配电室，供本项目生产和生活使用。

	
	供暖
	本项目采用电采暖。

	环保工程
	废气治理
	①矿区剥离前对开采区域采取洒水（洒水车）措施减少剥离粉尘的产生；
②矿区爆破前采用湿式凿岩法减少穿孔粉尘，爆破后采取洒水（洒水车）措施减少爆破粉尘的产生，爆破烟气以无组织形式排放；
③矿区采用挖掘机液压锤对爆破后大块矿石进行破碎，通过采取洒水（雾炮机）措施减少破碎粉尘的产生；
④矿区矿石铲装采取洒水（雾炮机）措施减少粉尘的产生；
⑤排土场采取防尘网苫盖，并定期洒水（洒水车）降尘；
⑥投料口及3台破碎机上方设置集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）；3台振动筛上方设置集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA002）；
⑦成品堆场设置三面围挡（竖型防风网）+顶部苫盖，并且定期采取洒水（洒水车）降尘；
⑧运输道路采用碎石铺压并定期洒水（洒水车）降尘。

	
	废水治理
	①本项目石料生产线不产生生产废水；
②本项目洗漱废水用于厂区泼洒降尘，设置环保型厕所，粪便定期清掏。

	
	噪声治理
	选用低噪设备、合理布局、建筑隔声，并加强设备维护等措施。

	
	固体废物
治理
	①矿山剥离表土和废石堆存于排土场内后期用于矿区生态修复；
②布袋除尘器收集粉尘集中收集外售；
③废布袋定期由厂家更换回收处理；
④生活垃圾用垃圾桶收集后定期运至当地指定垃圾点统一进行处理；
⑤废润滑油和废油桶暂存于危废贮存点定期交由有资质单位统一处置。

	
	生态环境恢复治理
	根据《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》，对采矿造成的生态破坏进行及时恢复。


5.主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标见表9。
表9   项目经济技术指标一览表
	序号
	指标名称
	单位
	数量
	备注

	1
	设计利用资源储量
	万t
	115.41
	/

	2
	开采矿种
	冶金用石英岩矿
	/

	3
	开采方式
	露天开采
	/

	4
	开采顺序
	自上而下分台阶开采
	

	5
	开采规模
	万t/a
	10
	/

	6
	开拓方式
	公路开拓
	/

	7
	矿山服务年限
	10.4a（不含基建期）
	/

	8
	采深
	1509m~1397m
	/

	9
	采矿方法
	潜孔钻车穿孔、深孔爆破落矿、机械倒运和铲装、挖掘机液压捣锤二次破碎、汽车公路运输
	/

	10
	选矿方法
	破碎、筛分
	/


6.产品方案
本项目矿山开采规模为10万t/a，开采的冶金用石英岩矿用挖掘机液压捣锤将大块石料破碎后直接运至破碎场进行破碎、筛分加工处理，产品粒径为＜5mm、5～10mm、10～20mm、20～31.5mm、＞40mm。
表10   产品方案一览表
	序号
	类别
	名称
	产量（t/a）
	备注

	1
	石料
	<5mm
	9981
	外售

	2
	
	5~10mm
	19962
	

	3
	
	10~20mm
	24852.7
	

	4
	
	20~31.5mm
	24852.61
	

	5
	
	＞40mm
	19962
	

	合计
	99610.31
	/


[bookmark: _Toc23233521]7.矿体地质
⑴矿体形态、规模特征
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23]本次核实工作在矿区内共圈出2条石英岩矿体，编号分别为①、②，其中①号矿体规模较大，为本次核实工作主矿体，②石英岩矿体规模较小。本次核实工作对矿区内2条石英岩矿体进行了地表探槽工程揭露控制，对①号主矿体进行了深部钻孔控制。现将各矿体特征叙述如下：
[bookmark: OLE_LINK194][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK193][bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK177][bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK195][bookmark: OLE_LINK174]①号矿体：矿体分布于矿区中部，矿体地表由TC1-2、TC2-2、TC3-1共3个探槽工程控制，其中TC1-2见矿化体，其他均见冶金用石英岩矿体；深部由ZK201、ZK301共2个钻孔工程控制。矿体地表出露长度416m，工程控制长度198m，控制标高1509m～1358.3m，埋深0～144.18m，呈层状、似层状产出，呈东宽西窄，矿体总体走向为近东西向，倾向12°～21°，倾角80°～82°。矿体顶底板围岩均为石英片岩，其产状与矿体产状一致，赋存于蓟县系墩子沟群二岩组中。矿体厚度6.85m～16.91m，平均12.14m，厚度变化系数34.60%。矿体SiO2品位在90.06%～99.51%之间，平均品位94.27%，SiO2品位变化系数1.20%；Al2O3含量平均为2.43%，Fe2O3含量平均为0.59%，CaO含量平均为0.57%，P2O5含量平均为0.04%。
[bookmark: OLE_LINK196]②号矿体位于矿区中部①号矿体南侧，矿体地表由TC1-1、TC2-1共2个探槽工程控制，顶底板围岩均为石英片岩。该矿体走向近东西，倾向11°～15°，倾角80°～85°，地表出露长度252m，工程控制长度192m，矿体厚度2.4m～3.7m，平均3.05m，厚度变化系数30.16%。矿体SiO2品位在91.32%～94.19%之间，平均品位92.74%，SiO2品位变化系数0.07%；Al2O3含量平均2.15%，Fe2O3含量平均为2.46%，CaO含量平均为0.48%，P2O5含量平均为0.05%。
⑵矿体围岩及夹石
①围岩
矿体顶底板围岩以云母石英片岩为主。围岩与矿体界线清晰，肉眼即可判断。
②夹石
矿体内无夹石。
⑶共伴生矿产
核实阶段矿区圈定的所有矿体均为冶金用石英岩矿体，无其他共伴生矿物。
8.矿区范围和矿产资源储量
⑴矿区范围
临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿采矿许可证证号为：XC6207002010127130089745，采矿权面积0.4588km2，共由6个拐点圈定，采矿权范围拐点坐标见表11，采矿权范围见附图4。
表11   采矿权范围坐标对照表
	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4371121.18
	33595567.94

	2
	4371121.18
	33596000.00

	3
	4371229.84
	33596138.78

	4
	4371239.25
	33596467.95

	5
	4370661.18
	33596467.95

	6
	4370661.18
	33595567.94

	开采深度：1509m至1397m


⑵矿产资源储量
由宁夏矿业开发有限责任公司最终提交的《甘肃省临泽县平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿资源储量核实报告》可知，截至2025年11月30日，核实区内估算石英岩矿石总资源量（控制+推断）121.90×104t，其中动用源储量6.49×104t，保有资源量（控制+推断）115.41×104t，其中保有资源量中控制资源量73.99×104t，推断资源量41.42×104t。该矿确定的控制资源量可信度系数为1，深部推断资源量均按照可信度系数0.8计算，设计可利用的资源储量为107.13×104t。设计损失量约5%，设计回采率为95%。可采出资源量为101.8×104t。
9.矿床开采方式
⑴开采矿种
本项目开采矿种为冶金用石英岩原矿。
⑵开采方式及开采顺序
根据该矿矿体的赋存情况、开采技术条件和开采现状等因素，采用单一凹陷露天开采方式。
开采顺序为自上而下分台阶开采。首采工作面设置在1号矿体，首采台阶为1509m~1500m标高，各开采台阶以运输道路与平台汇合处作为该标高开段沟起点，然后沿矿体倾向方向开段沟至另一侧最终边坡位置，后沿东、西走向方向两侧水平推进开采，直到本水平开采完毕后，再根据运输道路与下一台阶汇合处沿矿体倾向方向开段沟，再开采下一分层，依次类推。在1号矿体南侧边坡开采至1487m标高时同步完成对2号矿体的开采，然后继续自上而下开采1号矿体。
⑶采矿方法
采矿方法为潜孔钻车穿孔、深孔爆破落矿、机械倒运和铲装、挖掘机液压捣锤二次破碎、汽车公路运输。
⑷露天采场最终边坡要素
结合本区围岩的岩石力学性质确定最终边坡要素，主要边坡参数如下：
台阶高度：10m；
台阶坡面角为：上、下盘和矿体两端70°；
最终边坡角：43°；
作业平台宽度：30m；
安全平台宽度：4m；
清扫平台宽度：8m；
最小工作底盘宽度30m。
⑸剥采比
本项目的剥采比为4.94:1。
⑹损失率、开采回采率
本方案设计开采损失率为5%，开采回采率为95%。
10.矿山生产制度及劳动定员
本项目矿山开采年工作250天，每天8小时；本项目破碎、筛分年工作250天，每天8小时；本项目劳动定员共计20人。
11.占地类型
根据第三次全国国土调查结果及本次实地踏勘调查核实，按照《土地利 
用现状分类》（GB/T21010-2017），本项目占地类型为采矿用地和裸岩石砾地。
表12  本项目占地类型一览表  单位：hm2
	分区
	地类名称
	面积

	矿区
	裸岩石砾地
	36.70

	
	采矿用地
	9.18

	合计
	45.88


12.主要生产设备
本项目运营期主要设备见表13。
[bookmark: _Ref15066]表13   主要设备一览表
	用途
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	型号
	备注

	采矿
	l
	液压挖掘机
	台
	1
	SE375LC-9W
	新购

	
	2 
	轮胎式装载机
	台
	1
	FL960H-HD
	新购

	
	3
	轻型矿用自卸车
	台
	2
	XDM60
	新购

	
	4
	10t洒水车
	台
	1
	/
	新购

	石料
加工
	1 
	振动给料机
	台
	1
	ZSW4911
	新购

	
	2
	振动给料机
	台
	1
	GZD0915
	新购

	
	3
	颚式破碎机
	台
	1
	PEV750×1060
	新购

	
	4
	圆锥破碎机
	台
	1
	TYP1650
	新购

	
	5
	立式冲击破
	台
	1
	PCL9000
	新购

	
	6
	振动筛分机
	台
	3
	/
	新购

	
	7
	皮带输送机
	条
	10
	/
	新购


[bookmark: _Toc23233522]13.主要原辅材料消耗及物料平衡
⑴主要原辅材料消耗
本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表14。
[bookmark: _Ref20620]表14   主要原辅材料消耗情况一览表
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	冶金用石英岩原矿
	10万t/a
	来自本项目开采区。

	2
	新鲜水
	8230m3/a
	矿山配备水罐车从周边拉运至矿区。

	3
	电
	30000kWh/a
	从附近供电线路接入。

	4
	柴油
	30t/a
	本项目不设置储油设施，由项目区附近中石化、中石油加油站通过罐车定期运送至项目矿区对车辆、机械设备等进行加油。

	5
	润滑油
	0.5t/a
	外购，库房暂存。

	6
	炸药
	20t/a
	本项目矿山未设置爆破器材库，不储存炸药和雷管，矿山爆破作业委托有资质民爆公司进行爆破。

	7
	雷管
	4000发
	


⑵物料平衡
本项目物料平衡见表15。
表15   物料平衡一览表
	投入
	产出

	物料名称
	t/a
	产品名称
	t/a

	冶金用石英岩原矿
	100000
	成品石料
	99610.31

	
	
	剥离粉尘
	5.4

	
	
	穿孔凿岩粉尘
	0.06

	
	
	铲装粉尘
	2.6

	
	
	投料、破碎、筛分粉尘
	380

	
	
	成品堆场粉尘
	1.36

	
	
	排土场粉尘
	0.27

	合计
	100000
	合计
	100000







图1   物料平衡图  单位 t/a
14.给排水工程
⑴供水
本项目矿区配备2台水罐车，从矿区附近村镇拉运自来水至矿区，生活区设置2个10m3储水罐，可满足项目矿区生活用水需求。
根据《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》，矿区最低开采标高为1397.00m，矿体最终开采标高位于最低侵蚀基准面以下，开采方式为凹陷露天开采，大气降水形成的地表径流和降雨直接降入采坑的水是矿床的主要充水水源。根据预测，采坑最终形成范围内正常降水时矿坑涌水量为194m3/d，矿区设置200m3的集水池，通过污水潜水泵将涌水抽至集水池内，用于矿区生产洒水抑尘。
根据《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》，临泽县降雨天数约为30天，则本项目矿坑涌水量为5820m3/a。
⑵给水工程
①矿区凿岩、爆破抑尘用水
本项目矿区凿岩、爆破抑尘用水量约为7m3/d。
②矿区开采及装卸抑尘用水
本项目矿区开采及装卸抑尘用水量约为10m3/d。
③矿区挖掘机液压捣锤二次破碎抑尘用水
本项目矿区挖掘机液压捣锤二次破碎抑尘用水量约为8m3/d。
④堆场抑尘用水
本项目设置有成品堆场和排土场，堆场抑尘用水量约为20m3/d。
⑤道路抑尘用水
本项目运输道路洒水降尘用水量约为10m3/d。
综上所述，本项目抑尘用水量为55m3/d（13750m3/a），正常降水时矿坑涌水量为5820m3/a，拉运新鲜水量为7930m3/a。
⑥生活用水
本项目劳动定员20人，根据《甘肃省行业用水定额（2023版）》，职工生活用水量按60L/人•d计，则本项目生活用水量为1.2m3/d（300m3/a）。
⑶排水工程
[bookmark: _Hlk68704842]①抑尘用水
抑尘用水全部蒸发损耗，不产生废水。
②生活污水
生活污水产生量按用水量的80%计，本项目生活污水产生量为0.96m3/d（240m3/a），本项目洗漱废水用于厂区泼洒降尘，设置环保型厕所，粪便定期清掏。
本项目水平衡表见表16，水平衡图见图2。
表16  本项目用水平衡表  单位：m3/a
	序号
	用水类别
	用水量
	损耗量
	产生量

	1
	矿区凿岩、爆破抑尘
	1750
	1750
	0

	2
	矿区开采及装卸抑尘
	2500
	2500
	0

	3
	矿区挖掘机液压捣锤二次破碎抑尘
	2000
	2000
	0

	4
	堆场抑尘
	5000
	5000
	0

	5
	道路抑尘
	2500
	2500
	0

	6
	生活
	300
	60
	240

	合计
	14050
	13810
	240




图2   项目水平衡图  单位 m3/a
15.电力工程
本项目供电线路接附近10KV的农电，经架空线至厂区变压器后运至配电室，供本项目生产和生活使用，可以满足生产和生活需求。
16.采暖工程
本项目采用电采暖。

	总平面及现场布置
	本项目主要由采矿区、破碎场、生活区、排土场等主要部分组成。总平面布置图见附图5。
破碎场：破碎场位于矿区范围内南侧，占地面积为14868m2，破碎场布置加工区和成品堆场，工艺主要为破碎、筛分等，破碎和筛分设备位于封闭式生产车间内。
排土场：本项目设置2处排土场，1#排土场位于矿区内中部偏南侧，占地面积为25000m2，排土场容积为100×104m3，2#排土场位于矿区内东北侧，占地面积为30000m2，排土场容积150×104m3，排土场周边设置截排水沟和挡土墙。
矿区道路：矿区道路采用碎石路面，全长约1500m，路基宽度约10m，路面宽度约8m，占地面积约15000m2，负责矿石的运输及负责设备、材料的运输。
办公生活区：办公生活区位于矿区范围内西侧，占地面积792m2，用于职工日常办公和生活。

	施工方案
	1.施工方案
本项目施工期由于道路施工建设、基建剥离表土、生产区设备安装等建设会产生扬尘污染，施工机械及运输车辆排放的废气，且大型机械作业时会产生噪声，基建剥离表土过程中产生一定量的土石方，并会产生少量建筑垃圾及施工人员生活垃圾，建设期施工人员少量生活用水成分简单可直接泼洒降尘；由于工程占地及施工，会造成水土流失及生态破坏。
⑴施工工艺


图3   施工期工艺流程图及产排污节点图
⑵施工材料
本项目砂、石、水泥等均外购，材料质量符合建材标准要求。本项目主要原材料用量见表17。
表17  主要原材料用量
	名称
	单位
	数量
	备注

	碎石
	m3
	750
	外购

	块石
	m3
	500
	外购

	水泥
	t
	28
	外购

	钢筋
	t
	80
	外购


⑶施工主要机械设备
本项目施工期所需的设备主要包括推土机、装载机、挖掘机等机械设备，施工主要机械设备见表18。

表18  施工主要机械设备一览表
	序号
	项目
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	装载机
	/
	辆
	2

	2
	推土机
	/
	辆
	2

	3
	挖掘机
	/
	台
	4

	4
	运输车
	/
	台
	1


⑷主要产排污环节
⑴废气 
施工期废气主要为土石方开挖、施工建材运输及施工过程中产生的施工扬尘和施工机械尾气。 
⑵废水 
施工期废水主要为建筑施工废水和施工人员产生的生活污水。 
⑶噪声 
施工期噪声主要来源于施工机械噪声和施工运输车辆产生的交通噪声。 
⑷固体废物 
施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾，建筑垃圾包括废建材、土石方及废包装材料。
2.运营期工艺流程
⑴矿区开采
剥离→穿孔→装药→爆破→液压捣锤二次破碎→机械倒运和铲装→汽车公路运输。
①剥离清表
矿山开采前使用挖掘机进行表土剥离和剥离矿体上下盘形成的废石，剥离的表土和废石通过运输车辆转运至排土场，后期用于矿山生态恢复。
②穿孔爆破及液压捣锤破碎
本矿山委托当地民爆公司承担爆破作业，矿山不建设爆破器材库。为降低大块产出率，改善爆破质量，爆破采用深孔爆破。大块矿石采用挖掘机液压锤破碎法进行二次破碎，破碎成约粒径20-50cm的石料，不再进行二次爆破。
③机械倒运和铲装
本矿山采装工作的主要设备是装载机械。选用挖掘机、装载机等进行采装。
④开拓运输
采场内矿石由装载机铲装后，采用汽车运输至破碎场。
本项目采场范围内不设置石料堆场，开采出来的石料直接拉运至破碎场进行加工。
⑵破碎场石料加工
将矿区开采的石料运至破碎场后直接送至料斗然后经给料机送至破碎工序，因此，破碎场不设置原料堆场，石料先进入颚式破碎机进行破碎，然后经1#振动筛筛分，粒径＜5mm的粉料通过皮带输送机运至成品堆场，粒径＞5mm的物料再通过皮带输送机送至圆锥破碎机进行二次破碎，然后经2#振动筛筛分，粒径＜5mm的粉料通过皮带输送机运至成品堆场，粒径＞5mm的物料再通过皮带输送机送至立式冲击破碎机进行三次破碎，然后经3#振动筛筛分，粒径＜5mm的粉料通过皮带输送机运至成品堆场，粒径5—10mm的物料通过皮带输送机运至成品堆场，粒径10—20mm的物料通过皮带输送机运至成品堆场，粒径20—31.5mm的物料通过皮带输送机运至成品堆场，粒径＞40mm的物料通过皮带输送机运至成品堆场，粒径31.5mm—40mm之间的返回到立式冲击破碎机再次进行破碎，形成闭环。
















图4   运营期工艺流程图及产排污节点图





⑷产排污环节
本项目运营期产污环节及主要污染物见表19。
表19  产污环节及污染物一览表
	类别
	序号
	产污节点
	主要污染物

	废气
	G1
	剥离清表
	颗粒物

	
	G2
	穿孔凿岩
	颗粒物

	
	G3
	爆破
	颗粒物、NOx、CO

	
	G4
	液压锤破碎
	颗粒物

	
	G5
	铲装
	颗粒物

	
	G6
	运输
	颗粒物

	
	G7
	给料机
	颗粒物

	
	G8
	颚式破碎机
	颗粒物

	
	G9
	1#振动筛
	颗粒物

	
	G10
	圆锥破碎机
	颗粒物

	
	G11
	2#振动筛
	颗粒物

	
	G12
	立式破碎机
	颗粒物

	
	G13
	3#振动筛
	颗粒物

	
	G14
	细石料堆场
	颗粒物

	
	G15
	石料堆场
	颗粒物

	
	G16
	排土场
	颗粒物

	
	G17
	皮带运输
	颗粒物

	废水
	W1
	职工生活
	pH、SS、COD、BOD、NH3-N、动植物油等

	固废
	S1
	剥离清表
	表土

	
	S2
	
	废石

	
	S3
	布袋除尘器
	除尘灰

	
	S4
	
	废布袋

	
	S5
	职工生活
	生活垃圾

	
	S6
	设备检修
	废矿物油和废油桶

	噪声
	N
	采矿、生产
	噪声




	其他
	




无







[bookmark: _Toc475265489][bookmark: _Toc7983][bookmark: _Toc30184][bookmark: _Toc3593][bookmark: _Toc12853]三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1.生态环境现状
⑴主体功能区规划
根据《全国主体功能区划》，主要矿产资源开发布局—西北地区，合理开发利用内蒙古、陕西、甘肃、新疆的铜、锌、镍、钼等资源。
本项目开采冶金用石英岩原矿属于可采矿种，不属于禁采矿，符合《全国主体功能区划》。
⑵生态功能区划
根据《甘肃省生态功能区划》划分，本项目属于内蒙古中西部干旱荒漠生态区-巴丹吉林沙漠生态亚区-合黎山北麓风蚀沙化控制生态功能区。甘肃省生态功能区划图见附图6。
⑶生态环境现状调查
为了了解项目评价范围内生态环境现状，把握生态特点和生态保护关键因素，同时为生态影响评价提供基础数据。本次调查方法有资料收集法和遥感调查法。
①资料收集法
A.土地利用现状调查
根据现场调查，本项目矿区范围内占地类型主要为采矿用地，不涉及基本农田、基本草原等。
B.植被现状调查
通过资料收集，结合现场观察、访问，项目区域植被稀疏，植被覆盖率较低，经调查，评价范围内无国家级、省级保护植物分布。
C.动物现状调查
通过资料收集，结合现场观察、访问，该区域内动物生境条件较为恶劣，区域内野生动物的种类不多，数量也较少，主要为野兔、野鸡及少量的鼠类；鸟类主要是雀类，最常见的是麻雀。经调查，评价范围内无国家级、省级保护动物分布。
②遥感调查法
本项目生态调查评价中的土地利用现状图、植被类型空间分布图是在对评价区进行现场调查和遥感解译基础上完成的。以2023年5月的最新遥感影像为基本数据源，影像采用ZY-3数据源，采用几何精校正和正射校正后的影像，经影像融合后其空间分辨率达到2.1米。以上制图均在ArcGIS NV中完成。
A.土地利用现状
本项目生态评价范围内土地利用现状类型见表20。土地利用现状图见附图7。
表20  本项目生态评价范围内土地利用类型及面积统计
	土地利用类型
	生态评价范围

	
	面积（hm2）
	百分比（%）

	采矿用地
	4.66
	2.90

	仓储用地
	0.10
	0.06

	裸岩石砾地
	152.30
	95.00

	农村道路
	3.24
	2.04

	合计
	160.30
	100


由上表可知，本项目生态评价范围主要以裸岩石砾地和采矿用地为主。
B.植被类型
本项目生态评价范围内植被类型见表21。植被类型图见附图8。
表21  本项目生态评价范围内植被类型及面积统计
	植被类型
	生态评价范围

	
	面积（hm2）
	百分比（%）

	无植被
	160.30
	100

	合计
	160.30
	100


由上表可知，本项目生态评价范围内无植被。
2.环境空气
2.1区域环境空气达标区判定
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2数据来源中显示：基本污染物环境质量现状数据，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
根据《2025年张掖市生态环境状况公报》，张掖市2025年PM10浓度为53ug/m3，PM2.5浓度为23ug/m3，二氧化硫和二氧化氮平均浓度分别为7ug/m3和15ug/m3，一氧化碳日均第95百分位数浓度为0.8mg/m3、臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度为143ug/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3096-2026）过渡阶段二级浓度限值，属于达标区。
2.2特征污染物监测
为了了解项目所在区域环境质量现状，本次引用内蒙古勃昊成煤炭运销有限公司年产10万吨石英岩矿加工生产线建设项目于2023年11月22日-11月24日对TSP污染物浓度监测数据。
⑴监测点位
设置1个监测点，具体点位信息见表22及附图9。
表22  环境空气引用监测点位信息表
	点位名称
	经纬度
	与本项目位置关系

	项目厂址下风向
	100.12386083，39.46637554
	本项目东侧90m处


⑵监测项目
TSP
⑶监测频次
连续监测3天，每日24小时采样。
⑷环境空气监测结果见表23。
表23   环境空气监测结果表
	测点
编号
	检测
项目
	结果
单位
	检测
频次
	11月22日
	11月23日
	11月24日

	1#
	TSP
	μg/m3
	日均值
	187
	261
	233

	标准限值
	300
	300
	300

	结果评价
	达标
	达标
	达标


由监测结果可知，本项目TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值，项目区环境空气质量现状较好。
3.地表水环境
根据现场调查，本项目距离黑河约13km。根据甘肃省生态环境厅发布《2025年甘肃省生态环境状况公报》地表水环境可知，黑河地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中水质标准。
4.声环境
根据现场调查，本项目200m范围内无声环境敏感目标，因此，本项目不对噪声进行监测。
5.地下水、土壤环境现状
⑴地下水环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（H610-2016）附录A，本项目为Ⅳ类建设项目，无需开展地下水评价，因此不再开展地下水环境现状调查及监测。
⑵土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于Ⅲ类项目，且本项目属于生态影响型。
表24   生态影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	
	盐化
	酸化
	碱化

	敏感
	建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域
	pH≤4.5
	pH≥9.0

	较敏感
	建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域
	4.5<pH≤5.5
	8.5≤pH<9.0

	不敏感
	其他
	5.5<pH<8.5


表25   生态影响型评价工作等级划分表
	       项目类别

评价工作等级

敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一级
	二级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	-

	注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


2026年5月9日，甘肃亿源环境检测科技有限公司对矿区土壤进行监测，监测结果表明，pH值7.9，全盐量为1.6g/kg，因此，本项目土壤敏感程度为不敏感，土壤不开展评价工作。
为了解本项目所在区域土壤环境质量现状，建设单位委托甘肃亿源环境检测科技有限公司于2026年5月9日对石油烃进行监测。
①监测点位
矿区中部
②监测项目
石油烃。
③监测结果
监测结果如下表所示：
表26  监测结果一览表
	检测项目
	

	
	矿区中部

	石油烃（C10-C40）（mg/kg）
	未检出


根据监测结果可知，土壤监测点污染物满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准值要求。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	一、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况
2019年11月委托毕节市环境科学研究所有限公司编制《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿项目环境影响报告书》，并于2019年12月25日取得环境影响报告书的批复（张环环评发〔2019〕25号）。
根据调查，现有工程2021年至2022年1月进行了开采加工，由于受到市场经济影响，2022年1月至今一直处于停产状态，所以现有工程未进行竣工环保验收和突发环境事件应急预案编制；2020年6月22日临泽县金源矿业有限责任公司首次申请排污许可登记管理，2025年6月4日进行延续，登记编号91620723551253848P001W，有效期2025年6月22日至2030年6月21日。
2.现有工程污染物产排情况
本次环评对现有工程污染物产排污情况依据《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿项目环境影响报告书》。


2.1废气
⑴采矿粉尘
①剥离扬尘
剥离扬尘主要为表土剥离过程产生的扬尘，呈无组织排放，剥离时采用雾炮机喷雾洒水降尘，抑尘率约为80%，则表层剥离扬尘排放量为0.19t/a。
②穿孔起尘
本项目开采过程中使用带捕尘装置的钻孔设备，采取湿式凿岩法，粉尘产生非常小。
③爆破烟尘及粉尘
由于矿石爆破过程使用炸药，本项目采用铵油炸药，其混合物爆炸的氧平衡接近于0%，本项目炸药爆炸的烟气成分以N2、H2O、C为主，基本不产生氮氧化物。矿石爆破将产生一定量的粉尘，根据类似相关爆破实况记录，爆破时爆破区域产生粉尘浓度较高，每次爆破产生的30m高的灰尘，爆破粉尘中99%以上粒径大于10um，这些粉尘全部为无组织排放，约在爆破后5min内在爆破区域周围50m范围沉降下来，其余部分粒径较小的在15min内可空气稀释扩散，扩散距离一般在300m范围内。
④液压二次锤破碎粉尘
采场开采爆破后难免产生个别大块矿石，这些大块矿石需要进行破碎处理，本项目采用挖掘机液压锤破碎法在矿石临时堆场对大块矿石进行破碎处理。破碎粉尘主要在液压锤锤破那一瞬间，粉尘产生量较小，本次评价要求建设单位在破碎过程中采用雾炮机喷雾降尘，采取上述措施后，破碎粉尘排放量较小，可忽略不计。
⑤矿石临时堆场扬尘
矿石临时堆场扬尘主要在矿石临时堆放过程中因风蚀作用下产生。由于矿石粒径较大，项目区域平均风速小于风蚀起尘阈值摩擦风速，矿石堆存风蚀过程不起尘。但为了保证临时堆场矿石堆存、装卸和破碎粉尘逸散，本次评价要求建设单位在矿石临时堆场周边设置不低于6m（堆高为5m，原则不低于堆高1.1倍）的防风抑尘网。
⑥采场铲装扬尘
本项目装卸过程采用雾炮机喷雾降尘，控制效率取74%。则铲装扬尘产生量为0.005t/a。
⑵道路扬尘
本项目路面采用砾石压盖，并洒水降尘，抑尘效率可达78%，道路扬尘产生量为5.358t/a。
⑶排土场风蚀扬尘
排土场剥离表土、废石会产生扬尘，本项目在排土过程中采用雾炮降尘，排土后及时碾压，并采用防尘网苫盖，抑尘效率可达90%以上，则采取措施后排土场风蚀扬尘排放量为2.722t/a。
⑷食堂油烟废气
本项目运营期食堂会有油烟废气产生，本环评要求建设单位安装小型油烟净化器，净化效率按60%计，则油烟排放量为1.08kg/a，排放浓度为1.2mg/m3。
⑸燃油机械尾气
本项目在生产过程中，矿山开采机械、自卸汽车、装载机、发电机等使用柴油作为燃料。SO2产生量为0.021t/a、烟尘产生量为0.03t/a。
2.2废水
⑴生产废水
生产用水主要包括矿区降尘洒水、凿岩用水、排土场降尘水及道路洒水。本项目凿岩采用湿式作业，生产过程使用雾炮和洒水车对矿区、排土场、装卸过程和运输道路洒水降尘，生产用水量为10.2m3/d，生产用水全部损耗，无废水产生。
⑵生活污水
开采期工作人员为10人，用水指标按40L/d人，排水量按用水量的80%计，污水产生量为0.32m3/d，生活污水主要为洗漱废水，水质较为简单，直接用于泼洒降尘，不外排。

2.3噪声
本项目开采期矿石开采过程中噪声影响主要为钻孔爆破、道路运输、矿石开采等生产过程中产生的噪声，以及空压机、装载机、运输车辆等产生的机械噪声等。经类比分析，本项目采矿作业机械噪声值一般在85~100dB（A）之间，以空压机、装载机等工程机械为主；钻孔爆破噪声值最高可达120dB（A），为间歇性噪声；道路运输噪声主要来源于运输汽车，噪声值一般在85~90dB（A）之间，为间歇性噪声，通过采取加强管理和距离衰减后，对周围环境影响较小。
2.4固体废物
⑴剥离表土废石
本项目表土和废石产生量分别为1530m3/a和13770m3/a。表土、废石全部运往排土场分区暂存，剥离表土用于开采后期“边开采、边恢复”时的生态恢复用土，废石外售用于公路材料中的路基垫层综合利用。
⑵生活垃圾
本项目生活垃圾产生量约为1.5t/a，生活垃圾集中收集后定期运往平川镇三二村生活垃圾堆存点统一处置。
⑶危险废物
本项目运营期产生的危险废物主要为废润滑油，废润滑油产生量为0.2t/a，废润滑油在厂区危险废物暂存间暂存后定期交由有资质单位处置。
3.现有主要环境问题及整改措施
3.1现有主要环境问题
根据现场调查，现有主要环境问题如下：
⑴矿区存在北侧历史采坑、矿区西侧历史采坑露天采场超出设计剥离范围；
⑵原破碎站越界布置；
⑶矿区南侧设置排土场，排土场占地面积0.235hm2，排土场高度约6m，排土场已排废石约1.2万m3；
⑷现有工程未设置危废贮存点。
根据调查，2026年5月29日，由临泽县自然资源局组织对临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿矿山地质环境恢复治理进行了验收。验收记录表见附件。
⑴1号地块：拆除移动式地磅房、地磅，并连同地磅房南侧清理石料后地面没有覆土的区域进行整体整平，达到可自然恢复的条件及与周边地形地貌相协调的状态；
⑵2号地块：拆除移动式办公生活用房及硬化的地面，移除跨矿区边界的料堆，对恢复的地面进行整平，达到可自然恢复的条件及与周边地形地貌相协调的状态；
⑶3号地块：拆除简易挡车墙，移除渣堆，对构筑挡车墙采挖形成的徒坎边坡削坡、覆盖细碎土石，达到可自然恢复的条件及与周边地形地貌相协调的状态；
⑷4号地块：对采挖形成的边坡削坡、整平、压实，达到可自然恢复的条件及与周边地形地貌相协调的状态；
⑸5号地块：拆除旧破碎设备，削坡、整平装车平台及构筑装车平台时采挖形成的高徙边坡，达到可自然恢复的条件及与周边地形地貌相协调的状态；
⑹6号地块：对采挖形成的高徒边坡进行边坡削坡、整平，达到可自然恢复的条件及与周边地形地貌相协调的状态。
3.2整改措施
⑴矿区南侧现有的排土场设置截排水沟和挡土墙等，然后在现有排土场的基础上进行扩大布置，设计排土场容积100×104m3，堆高平均50m，排土场面积2.5×104m2，作为本次环评的排土场；
⑵本次环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，在本次环评破碎场设置危废贮存点。

	生态环境保护目标
	⑴生态环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2022），本项目评价范围不涉及自然保护区、风景名胜区，矿区未占用基本农田、基本草原等，本项目周边无需要特别保护的文物古迹、风景名胜地，项目区域未发现国家重点保护的野生动植物资源等。
⑵大气环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-218），本项目大气评价范围内无环境保护目标。
⑶声环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），本项目200m范围内无声环境敏感目标。
⑷水环境保护目标
①地表水
根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目最近地表水为黑河，本项目距离约13km。
②地下水
根据《环境影响评价技术导-地下水环境》（HJ610-2016），本项目建设场地及评价范围不存在供水水源地保护区、无特殊地下水资源分布等环境敏感区。
⑸土壤环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目评价范围内不存在土壤敏感目标。

	评价
标准
	1.环境质量标准
⑴环境空气质量标准
本项目所在地环境空气质量为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级标准。
表27   《环境空气质量标准》（GB3095-2026）
	序号
	污染物
	平均时间
	标准值

	1
	TSP
	年平均
	200μg/m3

	
	
	24小时平均
	300μg/m3

	2
	PM10
	过渡阶段
	年平均
	60μg/m3

	
	
	
	24小时平均
	120μg/m3

	
	
	浓度限值
	年平均
	50μg/m3

	
	
	
	24小时平均
	100μg/m3

	3
	PM2.5
	过渡阶段
	年平均
	30μg/m3

	
	
	
	24小时平均
	60μg/m3

	
	
	浓度限值
	年平均
	25μg/m3

	
	
	
	24小时平均
	50μg/m3

	4
	SO2
	过渡阶段
	年平均
	60μg/m3

	
	
	
	24小时平均
	150μg/m3

	
	
	
	1小时平均
	500μg/m3

	
	
	浓度限值
	年平均
	20μg/m3

	
	
	
	24小时平均
	50μg/m3

	
	
	
	1小时平均
	150μg/m3

	5
	NO2
	过渡阶段
	年平均
	40μg/m3

	
	
	
	24小时平均
	80μg/m3

	
	
	
	1小时平均
	200μg/m3

	
	
	浓度限值
	年平均
	30μg/m3

	
	
	
	24小时平均
	50μg/m3

	
	
	
	1小时平均
	200μg/m3

	6
	CO
	过渡阶段
	24小时平均
	4mg/m3

	
	
	
	1小时平均
	10mg/m3

	
	
	浓度限值
	24小时平均
	4mg/m3

	
	
	
	1小时平均
	10mg/m3

	7
	O3
	过渡阶段
	日最大8小时平均
	160μg/m3

	
	
	
	1小时平均
	200μg/m3

	
	
	浓度限值
	日最大8小时平均
	160μg/m3

	
	
	
	1小时平均
	200μg/m3


⑵声环境质量标准
声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
表28   《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


2.污染物排放标准
⑴废气排放标准
运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放监控浓度限值。
表29   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	
	
	排气筒高度（h）
	二级
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0


⑵噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
表30  《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）  单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
表31  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 
	边界外声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	2类
	60dB（A）
	50dB（A）


⑶固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；
危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行管理。

	其他
	




根据项目特征，项目不设置总量控制指标。








四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	1.施工期生态环境影响分析
本项目施工期对生态环境的影响主要体现在施工场地生态环境影响和对周边动植物的环境影响。本次评价将从水土流失、动植物等方面进行分析。
⑴对植被的影响分析
施工期由于施工场地的清理等施工工序会直接导致原有地表及地表植被产生一定的扰动和破坏，导致施工场地区域植被覆盖度降低，植被破坏的直接结果是土地裸露，水土流失量增加。因此工程施工过程中应采取相应的植被保护措施，尽量减少植物种群与资源受到破坏，减少工程建设对植被的不利影响。
工程施工过程中扰动地表及植被面积包括永久占地和临时用地。根据现场调查，本项目永久占地及临时占地均不涉及基本农田及林地，不会对基本农田及林地植被造成影响。本项目所在区域不涉及大型国家森林公园、自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，且项目所在区域地表植被均属一般常见种，评价区内无国家重点保护的野生植物，上述植被均属该区域的常见种和广布种，其生长范围广，适应性强，工程施工不会造成区域内物种的消失或灭绝，也不会对植物生长产生阻隔作用，因此工程建设不会造成区域内植物多样性的减少。
⑵对野生动物的影响分析
根据现场调查，本项目所在区域野生动物主要是鼠和常见鸟类。首先，施工期施工过程中使工程区野生动物的栖息地遭到一定的破坏；其次，工程施工期废水、废气和噪声等对工程区野生动物的栖息和觅食会产生一定影响。施工期废水产生量少且排放分散，因而不会对野生动物造成不利影响；施工期废气主要为各类扬尘和车辆尾气，废气产生量有限，对周边地区空气质量的影响较小，因而对野生动物的生存和繁殖影响甚微。
    施工期机械噪声和人员活动噪声对区域内野生动物会产生一定的影响，虽然施工机械噪声属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声影响范围及影响程度较大。项目施工区域范围内无大型野生动物及国家保护的珍稀动物出没，主要是兔、鼠等小型动物和鸟类且数量极少，施工期区域范围内野生动物将产生规避反应，迁移至附近的同类生境，由于陆生动物迁移能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响，总体上工程建设对区域范围内野生动物的影响较小。
⑶水土流失影响
工程土方开挖水土流失影响主要表现在以下几个方面： 
①植被破坏 
土石方开挖过程中大量的地表受到扰动，原生植被受到破坏，使地表抗侵蚀能力急剧下降；加之施工期间土石方的临时堆放，为水土流失提供了松散物质，施工期间若不注重水土保持，将在整个区域内形成严重的水土流失，破坏区域内生态环境，从而影响周边区域的生态环境。 
②破坏土地资源，降低土地生产力 
造成地表形态破坏，使植被退化、导致区域水土流失加剧，降低土地生产力。 
③土壤流失量增加，影响工程安全、正常运行 
由于工程建设中的开挖，使原地貌植被损坏，改变了原有地表土壤结构和水分运动条件，减弱了表层土体抗侵蚀能力，增加了地表径流的冲刷强度和土壤侵蚀强度，从而导致土壤流失量增加。 
④对景观的影响 
从景观角度出发，破坏了原有地表景观。本工程具有水土保持的功能，工程竣工后可促进河道两岸人民群众的生命财产不受水毁破坏，使治理前水土流失严重的问题得到有效控制，生态环境得到改善。
2.施工期大气环境影响分析
施工期对空气环境的污染主要来自施工扬尘、施工机械尾气等。
⑴施工扬尘
扬尘是施工期大气污染源的主要来源，对整个施工期而言，主要集中在施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力产生的尘粒再悬浮而造成，其中装卸车辆运输扬尘最为严重。
①露天堆场和裸露场地的风力扬尘
由于施工的需要，一些材料需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：
Q=2.1(V50—V0)3e-1.023w
式中：Q——起尘量，kg／t·a；
V50——距地面50m处风速，m/s；
V0——起尘风速，m/s；
W——尘粒的含水率，%。
V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表32。
表32   不同粒径尘粒的沉降速度
	粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径（μm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	300

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径（μm）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


因此，对易起尘的物料不能露天堆放，此外，在选择施工作业场地时应尽量选择较开阔的区域，远离社区或其他人群活动较多的地方，以尽量减少施工扬尘对周围人群健康的影响。土方填筑也将产生少量的扬尘，这部分扬尘主要与施工机械运动幅度大小以及当时的天气条件有关，一般较难估算。
②车辆行驶的动力起尘
据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：
Q=0.123（V/5）（W/6）80.85（P/0.5）0.75
式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；
V——汽车速度，km/hr；
W——汽车载重量，吨；
P——道路表面粉尘量，kg/m2。
表33为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。
表33  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  单位：kg/辆·km
	粉尘量
车速
	0.1(kg/m2）
	0.2(kg/m2）
	0.3(kg/m2）
	0.4(kg/m2）
	0.5(kg/m2）
	1.0(kg/m2）

	5（km/h）
	0.0511
	0.0859
	0.1164
	0.1444
	0.1707
	0.2871

	10（km/h）
	0.1021
	0.1717
	0.2328
	0.2888
	0.3414
	0.5742

	15（km/h）
	0.1532
	0.2576
	0.3491
	0.4332
	0.5121
	0.8613

	25（km/h）
	0.2553
	0.4293
	0.5819
	0.7220
	0.8536
	1.4355


由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关。
⑵施工机械尾气
施工过程中施工机械和运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物是SO2、NO2、CO等。由于废气量较小，同时废气污染源具有间歇性和流动性，且施工现场均较开敞，有利于空气扩散，对局部地区的环境空气影响较小。
3.施工期水环境影响分析
本项目施工期废水主要是施工人员的生活污水和施工废水，本项目施工人员20人，职工生活用水量按60L/人•d计，则本项目生活用水量为1.2m3/d，洗漱废水用于厂区泼洒降尘，设置环保型厕所，粪便定期清掏。
施工废水经沉淀池处理后回用，不外排。
综上所述，本项目施工期废水对地表水环境影响小。
4.施工期声环境影响分析
施工现场噪声主要为机械噪声和施工作业噪声，其中以机械噪声的影响为主。机械噪声主要由各种施工机械造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，以点声源为主。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆撞击声等，多为瞬时噪声。
根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）源强确定，本项目施工期噪声源强依据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）表A.2，各施工阶段的主要噪声源及噪声级见表34。
表34  施工期的主要噪声源一览表
	声源名称
	距声源
	声源源强
	声源控制
措施

	
	
	声功率级/dB（A）
	

	推土机
	5m
	83~88
	设备检修

	装载机
	5m
	90~95
	设备检修

	运输车
	5m
	82~90
	设备检修

	挖掘机
	5m
	82~90
	设备检修


在露天施工时噪声值随距离的衰减按下式计算：
L2=L1-20log (r2/r1)  (r2>r1)
式中：L2、L1——距离声源r2、r1处的噪声声级；
r2、r1——距离声源的距离。
经计算可得到施工期各施工机械在不同距离处的噪声贡献值，见表35。
表35   距声源不同距离处的噪声值  单位：dB（A）
	设备
名称
	5m
	10m
	20m
	50m
	100m
	200m
	300m
	400m
	500m

	推土机
	88
	82
	76
	68
	62
	56
	52
	50
	48

	装载机
	95
	89
	83
	75
	69
	63
	59
	57
	55

	运输车
	90
	84
	78
	70
	65
	58
	54
	52
	50

	挖掘机
	90
	84
	78
	70
	64
	58
	54
	52
	50


由于本项目施工期较短，噪声源为间歇式排放，同时采取禁止夜间进行施工，并加强施工管理，严格控制施工时间段，检修施工机械设备等措施，因此对附近的居民影响较小，且随着施工期的结束而随之消失，不会对周围环境造成长期的不利影响。
根据现场调查，本项目200m范围内无声环境敏感点，因此，本项目施工期噪声对周围环境影响较小。
5.施工期固废环境影响分析
施工期固体废物主要是施工过程中产生的弃土弃渣、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。
⑴土石方
本项目施工期土石方挖方总量721m3，填方总量721m3，弃方总量0m3。
表36   本项目土石方平衡一览表  单位：m3
	序号
	区域
	挖方
	填方
	弃方

	
	
	
	
	

	1
	排土场挡土墙及截排水设施
	501
	501
	0

	2
	破碎场建筑物
	220
	220
	0

	合计
	721
	721
	0




图5 土石方平衡图  单位：m3
⑵建筑垃圾
本项目施工过程中产生碎砖、废钢筋及其他建筑垃圾等，建筑物拆除产生的建筑垃圾720m3，破碎场和生活办公区修建产生的建筑垃圾产生量约为80m3，经集中收集后运至当地建筑垃圾收集点进行处理。
⑶生活垃圾
施工期人员数约为20人，垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则项目施工期生活垃圾产生量约0.01t/d，垃圾桶收集后定期运至当地垃圾收集点进行处理。

	运营期生态环境影响分析
	1.生态环境影响分析
1.1土地利用影响分析
本项目占地类型主要为采矿用地和裸岩石砾地，不占用耕地、林地等，本项目实施后对土地利用有一定的影响，但本项目服务期满后随着机械设备退场，建设单位按照《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》要求进行环境保护及生态恢复治理，通过土地整治等措施对破坏土地进行生态恢复，在闭矿后的一定时期内，周围植物渐次入侵，开始恢复演替过程，因此，项目建设对土地利用的影响可在一定时期内得到恢复。
1.2对地表植被影响分析
矿山开采过程中主要植被破坏因素有露天开采及道路占压等人为活动。破坏区域主要集中在矿山范围，主要破坏植被的生长，造成植被等生长不良和死亡，从而影响到区域生物多样性和生态系统多样性。
开采结束后应采取积极的生态恢复措施，确保将工程建设对地表植被的影响降至最低。此外，随着本项目生态恢复工程的实施，扰动范围内被破坏的植被将得到逐步恢复，使区域内植被状况向着良好方向发展，如盖度、种类和生产量等均会大幅度增加，因此对植被影响小。
1.3对野生动物的影响分析
根据现场调查，由于人为活动较为频繁，评价区无大型野生动物分布，仅有鸟雀等小型禽类活动和田鼠等小型啮齿类动物。工程实施过程中会对采矿区地表造成扰动，且设备运行过程中会产生一定的噪声，会使扰动区野生动物在一定时期内活动数量有所减少，而陆生动物迁移能力较强，部分陆生动物将会迁移到邻近区域，不会造成数量的减少。本项目服务期满后所有机械设备均撤出场地，将恢复到开采之前状态，对动物的影响随之消失。因此，本工程的实施对评价区野生动物的影响很小。
1.4对生态系统的影响分析
本项目对区域生态系统的扰动，将会使区域生态系统的结构和功能紊乱，植被及土壤受到破坏、扰动，不可避免地破坏区域生态环境，在一定程度上使区域局部生境破碎化。开采活动对区域的影响局限在采矿区局部范围内，对土壤、植被的破坏范围有限，不会对区域生物量造成大量损失，故本项目运营期对生态系统影响较小。
2.环境污染影响分析
2.1废气
2.1.1废气污染源分析
本项目矿山开采过程中对开采的石料及时拉运至破碎场进行加工生产，不在矿区和破碎场设置原料堆场，因此不产生原料堆场粉尘。
⑴采矿区
①剥离清表粉尘（G1）
本项目矿体表土覆盖层剥离前首先对矿区表面进行喷雾润湿（洒水车），然后使用挖掘机将植被表层剥离。在表土剥离过程中会产生一定量的粉尘，粉尘产生浓度及产生量取决于表土剥离物的粒径大小及物料的含水率。 
本项目矿山开采方式为露天开采，查阅《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著，张良璧等编译），露采过程起尘量为0.0365kg/t（覆盖层），根据《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》，本项目表土剥离量150000m3，服务年限为10.4a，表土剥离量为195000t（土容重取1.3t/m3），则表土剥离量为18750t/a，则表土剥离过程粉尘产生量为0.7t/a。
根据《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》，本项目开采过程中废石剥离量为218.46万m3（密度取2.6t/m3），服务年限为10.4a，则废石剥离量为54.6万t/a，则废石剥离过程粉尘产生量为20t/a。
环评要求剥离清表前先对剥离区域表面采用洒水润湿剥离表面，参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，洒水控制效率为74%，则剥离清表粉尘排放量为5.4t/a。
②穿孔凿岩粉尘（G2）
凿岩钻孔时，钻头撞击岩石会产生粉尘，潜孔钻满负荷工作时钻孔粉尘平均产生速率约40mg/s，在未设防尘措施的条件下，长时间工作的作业场所空气中含尘量可达60～800mg/m3，此粉尘影响范围一般在20m以内。
本项目设置3台潜孔钻机作业，按粉尘排放速率为40mg/s，凿岩年工作250天，每天按工作2小时计，经计算，项目凿岩钻孔粉尘的产生量约为0.215t/a。
环评要求穿孔凿岩采用洒水车抑尘，参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，洒水控制效率为74%，则穿孔凿岩粉尘排放量为0.06t/a。
③爆破废气（G3）
炸药爆炸过程中产生的大气污染物主要有CO、NOx和粉尘。
根据美国国家环保局AP-42资料，岩石炸药爆炸及开采过程中产生的CO为34kg/t（炸药）、NOX为8kg/t（炸药）、粉尘为54.2kg/t（炸药）。本项目炸药使用量约为20t/a，爆破后粒径大的粉尘在近距离内短时间沉降，粒径小于10μm的飘尘不易沉降，但其仅占产尘量的1%以下。爆破过程会有少量CO、NOx产生，矿区地势空旷，且爆破时周边无居民区等环境敏感目标分布，经大气扩散后不会对工作人员及大气环境产生影响，本次评价不做定量分析。由于工程为露天石料矿开采，空气流动性较好，受自然风流扩散影响，可造成采场采矿下风向的大气瞬时污染，这种瞬时污染随着时间推移，以及污染物在空气中不断扩散，其浓度也会逐渐降低。爆破废气产生情况见表37。
表37  炸药爆炸废气产排情况一览表
	污染物
	CO
	NOx（以NO2计）
	粉尘

	产生系数（kg/t炸药）
	34
	8
	54.2

	产生量（t/a）
	0.67
	0.16
	1.08


④液压锤二次破碎粉尘（G4）
本项目开采爆破后难免产生个别大块矿石，这些大块矿石需要进行二次破碎处理，本项目采用挖掘机液压锤对大块矿石进行二次破碎处理。破碎粉尘主要在液压锤锤破那一瞬间，粉尘产生量较小，环评要求在破碎过程中采用雾炮机喷雾降尘，采取上述措施后，破碎粉尘排放量较小，可忽略不计。
⑤铲装粉尘（G5）
本项目矿山山体爆破后的石料、废料等在装车时，需用铲车铲装，铲装过程将产生粉尘，工作面相对较大，工作时会产生一定量的粉尘，是无组织粉尘主要的产生环节之一。本项目物料装车机械落差的起尘量采用交通运输部水运研究所和武汉工程学院提出的装卸起尘量的经验公式进行估算，经验公式为：
式中：Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/s；
u——平均风速，m/s；
H——物料落差，m；
w——物料含水率，%；
t——物料装车所用时间，s。
依据本项目的情况及当地气象条件，u取2.5m/s，H取2.0m，物料含水率约为8%，装车平均时间t取300s/车，通过计算装卸起尘量为0.99g/s。本项目开采规模为10万t/a，废石和表土产生量为74.1万t/a，项目运输车辆运输能力为25t/车，平均每天运输量为135辆。按装车时间计算，项目每天装车累计时间为4800s。因此，项目矿石装载过程中产生的粉尘量为10t/a。
环评要求铲装采用雾炮机进行降尘，参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，洒水控制效率为74%，则铲装粉尘排放量为2.6t/a。
⑥运输扬尘（G6）
本项目开采出的石料需通过矿区内部道路运输，车辆行驶产生的扬尘，其强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关，本项目原矿石运输过程中的路面为碎石路面。本项目运输道路起尘量参考上海港环境保护中心、武汉水运工程学院提出的经验公式估算：
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式中：Qy——运输起尘量，kg/km 辆；
Qt——总运输起尘量，t/a； 
V——运行速度，km/h，本项目取10km/h； 
P——道路表面粉尘量，kg/m2，取0.2； 
L——运输距离，km；取 1km； 
Q——运输量，本项目石料、废石、表土运输总量：841000t/a； 
M——汽车载重量，t，满载时重约25t计； 
本项目道路扬尘产生量为0.7kg/km·辆，年扬尘产生总量为23.5t/a。
环评要求每天对矿区运输道路采取洒水车洒水降尘，参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，洒水控制效率为74%，则矿区运输道路粉尘排放量为6.1t/a。
⑦排土场粉尘（G16）
本项目开采过程中剥离表土量为18750t/a，废石量为54.6万t/a，1#排土场面积为25000m2，2#排土场面积为30000m2，排土场堆料产生的粉尘量与地面平均风速和堆场表面积等有关，采用清华大学现场试验的公式：
Q=11.7×U2.45×S0.345×e-0.5w
式中：Q——起尘量，mg/s；
U——地面平均风速，m/s，U取2.5；
S——堆场表面积，取55000m2；
W——物料含水率，%，W取6。
由上式计算出排土场起尘量为238mg/s，本项目排土场粉尘产生量为7.5t/a。
环评要求排土场采取防尘网苫盖和洒水降尘（洒水车），参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，洒水控制效率为74%，编织覆盖控制效率为86%，则本项目排土场粉尘排放量为0.27t/a。

⑵石料破碎场
①石料生产线投料、破碎、筛分粉尘（G7、G8、G9、G10、G11、G12、G13）
本项目物料在投料、破碎和筛分过程中会有颗粒物产生。
参考《逸散性工业粉尘控制技术》中产污系数0.02kg/t-卸料进行核算，卸料量为100000t/a，投料过程颗粒物产生量为2t/a。
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》303砖瓦、石材等建筑材料制造行业，3039 其他建筑材料制造行业，破碎、筛分产污系数为1.89千克/吨－产品，经计算颗粒物产生量为189t/a。
环评要求投料和破碎工序设置在封闭式车间内，投料和破碎设备设置集气罩（收集效率为80%），粉尘经集气罩收集后通过1#布袋除尘器（除尘效率99%）处理然后经15m排气筒排放（DA001），工业废气量为1215标立方米/吨－产品，则废气量为12150万m3/a。集气罩收集的粉尘量为152.8t/a，粉尘产生速率为76.4kg/h，粉尘的产生浓度为1258mg/m3，经布袋除尘器处理后粉尘的排放量为1.5t/a，粉尘排放速率为0.76kg/h，粉尘的排放浓度为13mg/m3。
未被集气罩收集的粉尘量为38.2t/a，环评要求破碎及筛分工序设置在封闭式车间内，参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，封闭式车间控制效率为99%，则粉尘排放量为0.38t/a。
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》303砖瓦、石材等建筑材料制造行业，3039 其他建筑材料制造行业，筛分产污系数为1.89千克/吨－产品，经计算颗粒物产生量为189t/a。
环评要求筛分工序设置在封闭式车间内，筛分设备设置集气罩（收集效率为80%），粉尘经集气罩收集后通过2#布袋除尘器（除尘效率99%）处理然后经15m排气筒排放（DA002），工业废气量为1215标立方米/吨－产品，则废气量为12150万m3/a。集气罩收集的粉尘量为151.21t/a，粉尘产生速率为75.6kg/h，粉尘的产生浓度为1244mg/m3，经布袋除尘器处理后粉尘的排放量为1.5t/a，粉尘排放速率为0.76kg/h，粉尘的排放浓度为12mg/m3。
未被集气罩收集的粉尘量为37.8t/a，环评要求破碎及筛分工序设置在封闭式车间内，参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，封闭式车间控制效率为99%，则粉尘排放量为0.38t/a。
②成品堆场粉尘（G14、G15）
本项目成品堆场面源排放量根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算如下：
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式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；
Nc指年物料转运车次（单位：车），本项目取3333.4；
D指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目取30；
（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，本项目取0.0011，b指物料含水率概化系数，本项目取0.0084；
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米），本项目取0；
S指堆场占地面积（单位：平方米），本项目取7434；
经计算，本项目成品堆场颗粒物产生量为13.1t/a。
[image: ]颗粒物的排放量核算如下：


式中：P指颗粒物产生量（单位：吨），本项目取13.4；
Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），本项目取74%（洒水）；
Tm指堆场类型控制效率（单位：%），本项目取60%（三面围挡（竖型防风网）+顶部苫盖）；
经计算，本项目成品堆场颗粒物排放量为1.36t/a。
③皮带传输粉尘（G17）
本项目石料加工过程中采用皮带输送机进行输送，在皮带传输过程中会产生一定量的颗粒物，本项目生产线位于封闭式生产车间内，皮带输送过程中颗粒物排放量较少。
⑶有组织排放量核算
表38  大气污染物有组织排放量核算表
	产污环节
	污染物
	核算排放浓度
	核算排放速率
	核算年排放量

	投料、破碎
	颗粒物
	13mg/m3
	0.76kg/h
	1.5t/a

	筛分
	
	12mg/m3
	0.76kg/h
	1.5t/a

	有组织排放总计（一般排放口）
	颗粒物
	3.0t/a


⑷无组织排放量核算
表39  大气污染物无组织排放量核算表
	产污环节
	污染物
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	标准名称
	浓度限值/（mg/m3）
	

	剥离清表
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放浓度要求
	1.0
	5.4

	穿孔凿岩
	
	
	
	0.06

	铲装
	
	
	
	2.6

	运输道路
	
	
	
	6.1

	排土场
	
	
	
	0.27

	投料、破碎
	
	
	
	0.38

	筛分
	
	
	
	0.38

	成品堆场
	
	
	
	1.36

	爆破废气
	
	
	
	1.08

	
	NOx
	
	0.12
	0.16

	
	CO
	
	/
	0.67

	无组织排放总计
	颗粒物
	17.63

	
	NOx
	0.16

	
	CO
	0.67


⑸大气污染物年排放量核算
表40  大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	20.63

	2
	NOx
	0.16

	3
	CO
	0.67


2.1.2废气环境影响分析
⑴无组织废气环境影响分析
①剥离清表粉尘
本项目在表土剥离过程中会产生一定量的粉尘，采用洒水车抑尘，粉尘排放量为5.4t/a。
②穿孔凿岩粉尘
凿岩钻孔时，钻头撞击岩石会产生粉尘，采用洒水车抑尘，粉尘排放量为0.06t/a。
③爆破废气
炸药爆炸过程中产生的大气污染物主要有CO、NOx和粉尘。由于工程为露天石料矿开采，空气流动性较好，受自然风流扩散影响，可造成采场采矿下风向的大气瞬时污染，这种瞬时污染随着时间推移，以及污染物在空气中不断扩散，其浓度也会逐渐降低。
④液压锤二次破碎粉尘
本项目开采爆破后难免产生个别大块矿石，这些大块矿石需要进行二次破碎处理，本项目采用挖掘机液压锤对大块矿石进行二次破碎处理。破碎粉尘主要在液压锤锤破那一瞬间，粉尘产生量较小，采用雾炮机喷雾降尘，破碎粉尘排放量较小。
⑤铲装粉尘
本项目矿山山体爆破后的石料、废石等在装车时，需用铲车铲装，铲装过程将产生粉尘，铲装采用雾炮机进行降尘，粉尘排放量为2.6t/a。
⑥运输扬尘
本项目开采出的石料、废石等需通过矿区内部道路运输，车辆行驶产生的扬尘，每天对矿区运输道路采取洒水车洒水降尘，粉尘排放量为6.1t/a。
⑦排土场粉尘
本项目开采过程中剥离表土和废石堆放过程中会产生扬尘，采取防尘网苫盖和洒水降尘（洒水车），粉尘排放量为0.27t/a。
⑧石料生产线投料、破碎、筛分粉尘
本项目物料在投料、破碎、筛分过程中会产生粉尘，生产线设置在封闭式车间内，粉尘排放量为0.76t/a。
⑨成品堆场粉尘
本项目成品堆场设置三面围挡（竖型防风网）+顶部苫盖，并且定期采取洒水降尘（洒水车）措施，分成排放量为1.36t/a。
⑩皮带传输粉尘
本项目石料加工过程中采用皮带输送机进行输送，在皮带传输过程中会产生一定量的颗粒物，本项目生产线位于封闭式生产车间内，皮带输送过程中颗粒物排放量较少。
综上，本项目通过加强生产设备及环保设施的运行维护，成品堆场设置三面围挡（竖型防风网）+顶部苫盖，排土场设置防尘网苫盖，并且定期采取洒水降尘措施，厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，对周围大气环境影响较小。
根据现场调查，本项目2500m范围内无大气环境敏感点，因此对周围环境和敏感点影响较小。
⑵有组织废气环境影响分析
本项目石料投料及破碎工序易产生粉尘，投料及破碎设备设置集气罩（收集效率为80%），粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理然后经15m排气筒排放（DA001），粉尘的排放量为1.5t/a，粉尘排放速率为0.76kg/h，粉尘的排放浓度为13mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放浓度要求，对周围大气环境影响较小。
本项目石料筛分工序易产生粉尘，筛分设备设置集气罩（收集效率为80%），粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理然后经15m排气筒排放（DA002），粉尘的排放量为1.5t/a，粉尘排放速率为0.76kg/h，粉尘的排放浓度为12mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放浓度要求，对周围大气环境影响较小。
2.1.3废气排放监测计划
⑴监测机构设置
本项目废气排放监测委托有资质的第三方监测单位承担。
⑵监测项目
根据《排污单位自行监测技术指南－总则》（HJ819-2017）中的监测要求，本项目监测项目如下：
表41   废气污染物监测计划表
	类别
	监测
项目
	监测
点位
	监测项目
	监测频次
	执行排放标准

	废气
	有组织
	DA001
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放浓度要求

	
	
	DA002
	
	
	

	
	无组织
	矿区
边界
	颗粒物
	1次/季度
	


2.1.4非正常工况
本项目非正常工况主要为废气处理设施发生故障，污染物治理措施达不到应有效率，造成废气污染物超标排放或未净化直接排放，其排放情况见表42。
表42  非正常情况废气污染物排放情况一览表
	情形
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	产生情况
	排放形式
	处理设施
	去除效率
	单次持续时间
	年发生频次
	排放情况
	应对措施

	废气处理设施出现故障
	DA
001
	废气处理设施效率降低
	颗粒物
	1258mg/m3
76.4kg/h
	有组织
	布袋除尘器
	50%
	1h
	1次/年
	629mg/m3
38.2kg/h
	定期检修维护，保证环保措施正常运行，如遇故障，立即停产

	
	DA
002
	废气处理设施效率降低
	颗粒物
	1244mg/m3
75.6kg/h
	有组织
	布袋除尘器
	50%
	1h
	1次/年
	622mg/m3
37.8kg/h
	


由上表可知，非正常工况下，有组织排放污染物排放浓度、排放速率增大。为防止非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设施停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设施的隐患，确保废气处理设施系统正常运行；
②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；
③应定期维护、检修废气处理设施，以保持废气处理设施的净化效率。
2.2废水
2.2.1废水污染源分析
[bookmark: _GoBack]本项目生活污水产生量为0.96m3/d，本项目洗漱废水用于厂区泼洒降尘，设置环保型厕所一座。
2.2.2废水环境影响分析
本项目生活污水产生量为0.96m3/d，本项目洗漱废水用于厂区泼洒降尘，设置环保型厕所一座，对周围环境影响较小。
2.2.3废水排放监测计划
本项目无废水排放口，不设置废水排放监测计划。
2.3噪声
2.3.1噪声源强分析
⑴爆破噪声环境影响分析
本项目白天爆破时，露天采场设备均处于停产状态，噪声源为爆破噪声，按照最不利条件，即在开展爆破作业的情况下进行预测。爆破时产生的瞬时噪声最高可达130dB（A），而本项目矿山爆破采用深孔爆破，瞬时噪声经同类爆破现场调查为110dB（A）左右。本环评对爆破时的强噪声采用点声源的几何发散模式进行预测：
视爆破时噪声源为点声源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），选用无指向性点声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 
点声源预测模式：
LA（r）=LAw-20lgr-8 
式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； 
LAw—点声源A计权声功率级，dB（A）； 
r——点声源至预测点的距离，m。 
根据同类矿山开采项目类比监测结果见表43。
表43   爆破噪声衰减情况一览表
	类型
	r ，m
	10
	20
	50
	100
	150
	200
	500

	一般爆破
	LAw，dB（A）
	92
	86
	78
	72
	69
	66
	58

	深孔爆破
	
	80
	76
	68
	60
	58
	56
	48


由上表可见，本项目爆破采用深孔爆破可使爆破噪声影响比一般浅孔爆破时降低很多，在100m处噪声达到60dB（A）， 200m处降至56dB（A）。根据预测，当采用深孔爆破时，50m处爆破瞬时噪声值约为68dB（A），根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）说明中规定：突发噪声指突然发生持续时间短强度较高的噪声，如工程爆破等，其夜间突发噪声最大声级不得超过环境噪声限值的15dB（A），对昼间突发噪声最大声级没有限制要求。项目爆破在昼间实施，矿区周边50m范围内无居民点，由于爆破是瞬间的，且在爆破开采区域边界的开采时限较短，爆破噪声产生的影响是短暂的，因此爆破噪声对周围声环境的影响不大。本环评建议企业爆破时，采取合理设置装药量，不过量装药，适当增加最小抵抗线等措施降低爆破噪声。
⑵露天采场声环境影响分析
①噪声源强
本项目露天采场运营期噪声主要来源于开采区采矿设备运行噪声，为减少噪声对区域声环境的影响，本次评价针对采矿设备提出相应的噪声防治措施，采取措施后，项目各生产设备噪声源强见表44。
表44   项目露天采场噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB（A）
	
	

	1
	挖掘机
	-286 
	503
	1.5
	85
	选用低噪声设备
	昼间

	2
	液压潜孔钻机
	-135 
	530 
	1.2
	90
	
	昼间

	注：本项目主要声源的三维坐标原点为经度100.12270162，纬度39.46535295


⑵石料破碎场源强
运营期噪声主要为机械噪声，且项目对产噪较大的机械进行控制，即尽量选用低噪设备，采取基础减振，建筑隔声等措施。依据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）表A.2，确定本项目主要噪声源及强度见表45。
表45 主要设备噪声源一览表
	声源名称
	型号
	空间相对位置
	声源
源强
	声源控制
措施
	运行时间
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	X
	Y
	Z
	声压级/dB（A）
	
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	喂料机
	/
	-481
	210
	1
	100
	基础减振、建筑隔声等
	8h
	2
	94
	15
	79
	1

	颚式破碎机
	/
	-451
	203
	1
	105
	
	
	10
	85
	
	70
	1

	圆锥破碎机
	/
	-470
	205
	1
	105
	
	
	15
	81
	
	66
	1

	冲击式制砂机
	/
	-495
	210
	1
	105
	
	
	15
	81
	
	66
	1

	振动筛
	/
	-430
	150
	1
	100
	
	
	8
	82
	
	67
	1

	振动筛
	/
	-420
	150
	
	100
	
	
	8
	82
	
	67
	1

	振动筛
	/
	-410
	150
	
	100
	
	
	8
	82
	
	67
	1

	注：本项目主要声源的三维坐标原点为经度100.12270162，纬度39.46535295


表46   噪声环境影响预测基础数据表
	[bookmark: PT_4] 序号
	名称
	单位
	数据

	1
	年平均风速
	m/s
	2.9

	2
	主导风向
	/
	NW

	3
	年平均气温
	℃
	7.7

	4
	年平均相对湿度
	%
	50

	5
	大气压强
	atm
	1


⑶噪声影响预测模式
①室外噪声预测
按《环境影响预测评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声传播声级衰减模式。本项目噪声源可近似视为点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算出离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：
A.预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
[image: IMG_256]
式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb——预测点的背景值，dB（A）。
B.无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是（未考虑大气吸收、地面效应等引起的衰减）：
[image: IMG_257]
式中：LP——距声源r（m）处声压级，dB（A）；
LP（r0）——距声源r0（m）处声压级，dB（A）；
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，1m；
③噪声叠加公式：
[image: IMG_258]
式中：L总——几个声压级相加后的总声压级，dB；
Li——某一个声压级，dB；
②室内噪声预测
根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本项目砂石料加工声源为室内，本次评价采取导则上的推荐室内声源模式进行声环境影响预测。
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带率声压级可按下式求出：
Lp2= Lp1-（TL+6）
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
然后按式计算出所有室内声源在围护结构处产生i倍频带叠加声压级：
[image: ]
式中：Lplt——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带叠加声压级，dB；
Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
Lp2i（T）= Lp1i（T）-（TLi+6）
式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带叠加声压级，dB；
Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按照下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
Lw= Lp2（T）+10LgS
式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的频带叠加声压级，dB；
Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
[image: ]                                （A.5）
式中：
Lp（r）—预测点处声压级，dB（A）；
Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB（A）；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。
第二项表示了点声源的几何发散衰减：
[image: ]                                     （A.6）
式中：Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。 
如果已知点声源的倍频带声功率级或 A 计权声功率级（LAw），且声源处于自由声场，则式（A.5） 等效为式（A.7）或式（A.8）：
[image: ]                                 （A.7）
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
 Lw ——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；
r ——预测点距声源的距离。
LA（r）=LAW-20lgr-11                                    （A.8）
式中：LA（r）——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)；
LAw——点声源 A 计权声功率级，dB；
r ——预测点距声源的距离。
 如果声源处于半自由声场，则式（A.5）等效为式（A.9）或式（A.10）：
Lp（r）=LW-20lgr-8                                       （A.9）
 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；
Lw ——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；
r ——预测点距声源的距离。
LA（r）=LAW-20lgr-8                                     （A.10）
式中：LA（r）——距声源 r 处的 A 声级，dB（A）；
LAw——点声源 A 计权声功率级，dB；
r ——预测点距声源的距离。
②室外噪声预测
根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本项目声源为室外，本次评价采取导则上的推荐室外声源模式进行声环境影响预测。
[image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml1336\wps1.jpg] 
 式中：
Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的声功率级，dB；
Dc—指向性校正，它描述电声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB；
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 Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lp（ro）—参考位置r0处的声压级，dB；
Dc—指向性校正，它描述电声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB；
⑷预测结果与评价
本项目夜间不生产，因此昼间本项目对高噪声设备进行了噪声治理，项目投入运行后，机械噪声经阻隔和衰减，在厂界处昼间噪声贡献值结果见表47。
表47  噪声预测结果  单位：dB（A）
	位置
	贡献值
	评价结果

	东
	38
	达标

	南
	45
	达标

	西
	40
	达标

	北
	48
	达标


2.3.2噪声环境影响分析
从表47预测结果可知，本项目噪声通过优化设备、建筑隔声、基础减振等治理措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围环境影响较小。
根据调查，本项目200m范围内无居民，因此，本项目噪声对敏感点影响较小。
采区矿石通过公路运输，车辆行驶速度约为10～20km/h，产生的噪声源强约为75~80dB（A）。由于项目车速较慢，产生的噪声源强不大，因此，本次噪声预测只考虑噪声距离衰减，利用交通线声源计算模式和代入有关噪声源强，可预测出运输车辆交通噪声影响结果如下表。
表48   运输车辆交通噪声预测结果表
	距离道路中心不同水平距离处的交通噪声值： dB(A)

	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	60m
	70m

	65.47 
	60.99 
	55.24 
	52.65 
	51.41 
	50.39 
	49.51 


由上表可知，为了减轻项目运输路线两侧敏感点的声环境影响，运输时需采取以下措施减少运输车辆交通噪声对路线两侧敏感点的影响：
①严格执行机动车辆噪声限值控制法规和标准，严格控制机动车辆鸣笛、刹车和其他音响信号装置噪声等偶发噪声，重点检测和控制、定期保养和大修高噪声车辆消声器、刹车机构、发动机罩、车体板件等涉噪设备，保持车况完好，降低车速。
②合理安排矿石运输时间，可避免运输车辆噪声扰民、干扰周围居民的正常休息尽量避免在12:00~ 14:30和22:00～次日6:00期间运输矿石。
2.3.3噪声排放监测计划
⑴监测机构设置
本项目厂界噪声排放监测委托有资质的第三方监测单位承担。
⑵监测项目
根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）中的监测要求，本项目监测项目如下：
表49   厂界噪声监测计划表
	类别
	监测项目
	监测频次
	监测位置

	噪声
	噪声

	每季度一次
	厂界四周外 1m 处



2.4固体废物
⑴剥离表土（S1）
根据《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》，本项目表土剥离量150000m3，地表剥离量为195000t（土容重取1.3t/m3），服务年限为10.4a，则表土剥离量为18750t/a，废物代码SW59，剥离表土临时堆放于排土场，后期用于矿山生态修复。
⑵剥离废石（S2）
根据《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》，本项目开采过程中废石剥离量为218.46万m3（密度取2.6t/m3），服务年限为10.4a，则废石剥离量为54.6万t/a，废物代码SW59，废石临时堆放于排土场，后期用于矿山生态修复。
⑶布袋除尘器收尘灰（S3）
本项目布袋除尘器收集粉尘为301t/a，废物代码SW59，收尘灰集中收集外售。
⑷废布袋（S4）
本项目布袋除尘器需定期更换，产生的废布袋为2个/次，废物代码SW59，定期由厂家更换并带走处理。
⑸生活垃圾（S5）
运营期劳动定员20人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量约为2.5t/a，生活垃圾经垃圾桶集中收集后定期清运至当地环卫部门指定地点进行处置。
⑹废润滑油、废油桶（S6）
本项目机械设备维修过程中废润滑油和废油桶产生量为0.8t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-210-08，废润滑油和废油桶集中收集后暂存于危废贮存点（位于破碎场北侧1间5m2），定期交由有资质的单位或部门进行处理处置。
本项目固体废物产生情况见表50。
表50  项目固体废物分析结果汇总表
	序号
	类别
	固废
名称
	废物代码
	形态
	产生量（t/a）
	贮存
方式
	处理处置方法
	处置量（t/a）

	1
	一般工业固体废物
	剥离表土
	SW
59
	固
	18750
	排土场
	全部用于矿山生态修复
	18750

	2
	
	废石
	SW
59
	固
	54.6万
	排土场
	全部用于采坑回填
	54.6万

	3
	
	收尘灰
	SW
59
	固
	301
	收尘袋
	外售
	301

	4
	
	废布袋
	SW
59
	固
	2个/次
	/
	厂家更换并带走处理
	2个/次

	5
	危险
废物
	废矿物油和废油桶
	HW08
	固
	0.8
	暂存于危废暂存点
	交由资质单位进行处理
	0.8

	6
	生活
垃圾
	生活垃圾
	/
	固
	2.5
	垃圾桶收集
	定期运至当地生活垃圾收集点进行集中处置
	2.5


2.5环境风险分析
环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
⑴风险调查
根据建设项目的特点，本项目不储存炸药和雷管，因此本项目的危险物质为润滑油、废润滑油。
⑵风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。
①危险物质的临界量
查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的附录B可知，油类物质的临界量为2500t。
②危险物质数量与临界量的比值（Q）
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存放总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn
式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
      Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。
      当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
      当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。
本项目润滑油、废润滑油最大暂存量为1.0t。 
根据公式计算：Q=1.0/2500＝0.0004＜1，即本项目Q＜1。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。则本项目的环境风险潜势为Ⅰ。
⑶评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表51确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
建设项目环境风险评价工作等级划分见表51。
表51   评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言的，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


根据计算得知，本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。结合表51可知，本项目的评价工作等级为简单分析评价。
⑷环境风险识别
本项目存在风险最大的为库房润滑油泄漏和危废贮存点废矿物油泄漏。
①风险物质及危险性分析
a.风险物质
本项目存在的主要危险性物质为润滑油、废矿物油，其理化性质、毒性及健康危害、燃烧爆炸危险性见表52。
表52  油类的理化性质和危险特性
	第一部分  危险性概述

	危险性类别：
	第3.3类高闪点 易燃液体
	燃爆危险：
	易燃

	侵入途径：
	吸入、食入、经皮吸收
	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	环境危害：
	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染

	第二部分   理化特性

	外观及性状：
	稍有黏性的棕色液体。
	主要用途：
	用作柴油机的燃料等。

	闪点（℃）：
	45~55℃
	相对密度（水＝1）：
	0.87~0.9

	沸点（℃）：
	200~350℃
	爆炸上限％（V/V）：
	4.5

	自然点（℃）：
	257
	爆炸下限％（V/V）：
	1.5

	溶解性：
	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

	第三部分   稳定性及化学活性

	稳定性：
	稳定
	避免接触的条件：
	明火、高热

	禁配物：
	强氧化剂、卤素
	聚合危害：
	不聚合

	分解产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	第四部分   毒理学资料

	急性毒性：
	LD50       LC50

	急性中毒：
	皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

	慢性中毒：
	柴油废气可引起眼、鼻刺激征状，头痛

	刺激性：
	具有刺激作用

	最高容许浓度
	目前无标准


b.物质危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），润滑油、废矿物油属于风险物质。
②生产过程风险识别
本项目可能出现的风险事故主要是：润滑油、废矿物油泄漏。
⑸风险事故影响分析
在生产过程中，存在润滑油、废矿物油泄漏的环境风险。
⑹风险防范措施
为防止油品发生泄漏，要求在危废贮存点和库房进行防渗处理。
⑺环境风险评价结论
本项目涉及的主要危险物质为润滑油、废矿物油。通过辨识，本项目不属于重大危险源，通过采取措施后，风险在可控范围内。
2.6闭矿期环境影响分析
本项目矿石开采结束后将对各工业场地及辅助设施拆除清理，工业迹地逐渐恢复，生态环境影响小。
闭矿期各工业场地的清理、设备的拆除、转移，同时实施防止水土流失措施，对地面表层进行平整，恢复植被。矿山对周围生态环境的影响不再持续，而是在已形成的扰动与破坏基础上逐步走向生态环境的恢复过程。
⑴土地利用类型 
闭矿后，随着建设单位采取的生态保护与恢复、水土保持措施以及矿山土地复垦恢复措施效益的逐年显现。采矿区闭矿后，按照“宜农则农、宜林则林、宜草则草” 的原则，按照开采前现状土地利用方式进行恢复治理。闭矿后，在人工生态恢复措施的干预下，矿区生态保护、恢复区域逐渐形成原有裸岩石砾地，进行自然演替恢复。
⑵植被覆盖度 
闭矿后，因矿山建设造成的植被破坏，地表裸露区域，采取的生态恢复措施全部恢复为裸岩石砾地，随着自然演替，逐渐恢复到接近建设前的植被覆盖度。 
⑶植被生物量 
闭矿后，随着生态恢复措施的实施以及自然演替的推移，矿区形成与周边生态景观协调的生态系统类型，生物量逐年累积，最终将恢复到接近建设前的植被生物量。 
⑷对野生动物及其多样性
闭矿后，随着矿产资源开采活动的停止和矿山生态修复措施的实施，因矿山开采机械设备噪声和人为活动对野生动物的惊扰和影响随即消失；随着矿山生态修复措施生态效益的发挥，矿区破坏区域植被覆盖度逐年提高，营造良好的野生动物栖息环境，因矿山开采活动影响而离开的野生动物也逐渐在矿区活动，构建新的栖息地。因此，闭矿后，野生动物及其多样性将朝着有利方向逐渐演变。 
⑸土壤侵蚀 
一是通过对历史探矿活动遗留迹地进行平整治理，二是通过对现有施工迹地进行恢复治理，进行土地平整，通过自然演替，增加植被覆盖度，减弱原始矿区土壤侵蚀强度。
综上所述，矿山服务期满后，不再产生新的生态环境影响，但建设单位需对形成的废弃地采取土地复垦恢复措施，以逐步重建矿区土地利用结构和矿区生态系统。 
本环评要求矿山服务期满后及时开展土地复垦工作，恢复地表植被。采取土地复垦措施后，服务期满后本项目对评价区的生态影响很小。


	选址选线环境合理性分析
	本项目设置2处排土场，1#排土场位于矿区内中部偏南侧，占地面积为25000m2，排土场容积为100×104m3，2#排土场位于矿区内东北侧，占地面积为30000m2，排土场容积150×104m3，均属于无危害的第Ⅰ类一般固废，其处置场选址参照第Ⅰ类一般性固体废物的处置场选址要求进行。
表53  本项目排土场选址与GB18599-2020中要求对比
	GB 18599-2020中相关要求
	本项目选址
	符合性

	不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	本项目排土场不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域。
	符合

	不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
	本项目选址不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
	符合


由以上分析可知，本项目排土场选址符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关选址要求。
根据现场调查，本项目设置排土场2处，位于矿区内中部偏南侧和矿区内东北侧，占地性质为采矿用地，排土场2500m范围内无敏感点，因此，排土场粉尘对周围环境影响较小。
本项目表土剥离量15×104m3，废石剥离量为218.46万m3，1#排土场容积为100×104m3，2#排土场容积为150×104m3，可以容纳本项目产生的表土和废石。
根据《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》，本项目采用边开采、边恢复的生态治理措施，剥离表土和剥离废石定期及时用于矿山生态修复。









五、主要生态环境保护措施
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	[bookmark: _Hlk114240513]1.施工期生态环境保护措施
针对评价区特殊的环境条件以及植被类型特征，尽量减少人为扰动，避免二次干扰的生态保护经验，降低工程施工期对周围生态环境的影响，本次环评提出以下生态保护措施： 
⑴加强施工管理，严格划定施工范围，与保护植物留出一定的缓冲区，尽量缩小施工扰动范围，确保施工活动不占用植物生长地。各种施工活动应严格控制在施工区域内，减少临时占地。 
⑵施工现场设专人进行管理，设警示牌，警示或者提示施工人员和工作人员在施工过程中发现野生植物，要自觉保护，提醒施工人员依法保护自然资源。 
⑶合理计划，加快施工进度，减少破土面积及扰动时间，以降低水土流失量；施工中弃土弃渣、废弃的泥浆应及时清理，防止沟渠堵塞；施工中泥土洒落或运输车辆行驶造成沟渠淤塞或水利排灌设施破坏时，应及时清除或恢复。 
⑷合理规划，采取永临结合的施工方式。 
⑸对施工人员进行环境保护教育、生物多样性保护教育及有关法律法规的宣传教育。严禁施工人员随意破坏施工区周边土地。应加强对施工人员的宣传教育，不得随意进入周边保护区惊扰或捕杀野生动物。 
⑹对临时占地在施工完成后立即恢复。 
⑺结合施工要求及工业场地平面布置，确保短期内完成工业场地平整、美化工程。 
通过采取以上措施，建设期对生态环境的影响较小。
2.施工期大气环境保护措施
本项目在施工过程中，各种施工机械和运输车辆排放的废气、施工活动产生扬尘等都会对施工现场及周围产生一定的不利影响。施工活动产生扬尘污染与具体施工活动、施工区作业面积、施工方式、气候气象等因素密切相关，而且施工管理水平和相应的扬尘污染控制措施是否得当，对施工期扬尘污染的产生源强具有决定作用。施工运输车辆产生的交通扬尘发生于整条运输线，不但包括运输车辆造成扬尘，同时沿途散落的水泥、砂石也会加重扬尘的产生。 
为减少施工扬尘对环境空气质量的影响，本环评要求采取以下防治措施： 
⑴施工场地 
①应合理安排施工现场，所有的砂石料等建筑材料应统一堆放、保存，尽可能减少堆场数量，并加篷布等覆盖；水泥等粉状材料运输应袋装或罐装，禁止散装，应设专门的库房堆放，并具备可靠的防扬尘措施，尽量减少搬运环节，搬运时要做到轻举轻放。 
②开挖的土方及建筑垃圾作为场地的抬高土要及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 
③晴天干燥季节对存土、铲土运输，要采取洒水措施，以保持表面湿润，以减少扬尘产生量。施工作业应尽量避开大风天气，对施工场地和运输车辆行驶路面定期洒水，防止浮尘产生，如在大风日则加大洒水量及洒水次数；当风力超过4级的天气，停止易产生扬尘的施工作业。喷雾洒水是抑制二次扬尘的一项有效措施，抑制二次扬尘率为85%。 
④合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。 
⑵运输道路
①建筑物料如水泥、砂石等粉状材料在运输存放中采取加盖篷布等防风措施，严格限制运输车辆装载货物的数量； 
②加强施工活动的管理，尤其是加强汽车维护和运输管理，同时对物料运输过程制定管理措施，指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘。 
③谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖措施减少沿途抛撒、散落；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定期冲洗轮胎，车辆不得带泥沙出现场。 
3.施工期水环境保护措施
本项目施工期废水主要是施工人员的生活污水和施工废水，洗漱废水用于厂区泼洒降尘，设置环保型厕所一座。 
本项目建设区不设置机械维修站，生产废水集中收集于防渗沉淀池沉淀后回用于抑尘洒水，不外排。 
4.施工期声环境保护措施
针对项目施工期噪声来源及排放特点，可采取以下污染防治措施：
①在居民区附近施工作业时应严格控制施工作业时间，夜间22:00~6:00及午休时间禁止高噪声的施工作业。
②设备选型上尽量采用低噪声机械设备，如以液压机械取代燃油机械等；在施工过程中加强施工机械和运输车辆的运行管理，当施工机械闲置不用时应立即关闭。   
③运输车辆应根据核定的载重量装载，不得超载运输而造成发动机产生较大噪声；施工机械和运输车辆经过居民区及出入现场时应低速、禁鸣。
④为防止物料运输过程中交通噪声对道路沿线居民造成不利影响，要求其合理安排运输路线和运输时间，尽量避开居民集中居住区，避开夜间和午间休息时间。
⑤加强施工机械和运输车辆的保养、维护，确保施工机械处于良好运转状态；对于施工过程中噪声排放较大的机械设备，应视情况予以维修或更换新设备。
⑥优化施工总平面布置，将施工营地布设在距居民区较远的空旷地带，减轻施工营地生产作业噪声对居民造成不利影响。
通过采取以上措施，可有效减小施工过程中机械噪声、道路交通噪声等对附近声环境敏感点的不利影响。
5.施工期固体废物环境保护措施
⑴土石方
根据土石方平衡可知，本项目不产生弃方。
⑵建筑垃圾
本项目施工过程中产生碎砖、废钢筋及拆除建筑物产生的建筑垃圾等，建筑垃圾经集中收集后运至当地建筑垃圾收集点进行处理。
⑶生活垃圾
施工人员生活垃圾经垃圾桶收集后定期运至当地垃圾收集点进行处理。
综上，本项目施工期固体废物处置情况对周边环境影响较小。
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1.对土地利用生态保护措施
本项目占地类型主要为采矿用地和裸岩石砾地，不占用耕地、林地等，本项目实施后对土地利用有一定的影响，本次环评要求建设单位严禁越界开采，建立严格保护的规章制度，建设单位必须在相关部门划定的占地范围内进行生产活动，不得在临时占用的土地上修建永久性建筑物。开采结束后按照《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》要求进行环境保护及生态恢复治理，通过土地整治等措施对破坏土地进行生态恢复。
2.对地表植被生态保护措施
矿山开采过程中主要植被破坏因素有露天开采及道路占压等人为活动。破坏区域主要集中在矿山范围内，本次环评要求建设单位严禁越界开采，并增强员工的生态环境保护意识，破坏地表植被。同时要求按照《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》实施“边开采、边恢复”的生态恢复措施，各种活动应严格控制在采区范围内，尽可能减少对原有的地表植被和土壤的破坏，以免造成土壤与植被的大面积破坏，作业结束后，及时做好现场清理、恢复工作，随着本项目生态恢复工程的实施，扰动范围内被破坏的植被将得到逐步恢复，使区域内植被状况向着良好方向发展。
3.对野生动物生态保护措施
根据现场调查，由于人为活动较为频繁，评价区无大型野生动物分布，仅有鸟雀等小型禽类活动和田鼠等小型啮齿类动物。工程实施过程中会对采矿区地表造成扰动，且设备运行过程中会产生一定的噪声，会使扰动区野生动物在一定时期内活动数量有所减少，要求建设单位在开采过程中加强管理，科学规划作业时间，以减轻对矿区动物的生活、觅食、繁衍生息造成影响，同时加强开采设备的维修和保养，减小对野生动物的影响。
4.对生态系统生态保护措施
本项目对区域生态系统的扰动，将会使区域生态系统的结构和功能紊乱，植被及土壤受到破坏、扰动，不可避免地破坏区域生态环境，本次环评要求建设单位严禁越界开采和破坏矿区以外的地表植被。同时要求按照《临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿开采方案与矿区生态修复方案》实施“边开采、边恢复”的生态恢复措施，随着本项目生态恢复工程的实施，扰动范围内的生态系统将得到逐步恢复。
5.其他生态保护措施
①由于矿山服务年限较长，生态恢复在服务期满后再执行不现实，故针对露天采坑应按照“边开采，边治理、边恢复”的原则，本矿山开采采用“分层剥离、分区开采、分区治理、分区恢复”方式，每层开采结束后对破土面进行压实、平整，对采矿形成的裸露面进行覆土，播撒草种，并采用篷布遮盖，对采矿造成的生态破坏进行及时恢复，尽可能使生态环境恢复至原有状况。
②严格限制作业范围，开工前先圈定矿权界线，在露天采场外围用白灰撒线形成警戒线范围、警示牌，严格限制在开采范围外开展任何与开采有关的活动，限制扰动作业范围，尽可能的减少对植被的破坏面积。
③对工程人员加强保护植物资源的宣传教育工作，增强工程人员的环保意识，加强管理，严格按照工程方案进行，严格控制工作人员的作业范围，尽可能减少对矿区植被的破坏。
④采区开采结束后形成的采空区及时进行生态恢复。复垦前，先进行坡面清理，修整原则为坡面无浮石。覆土完成后撒播适生草种，可选择固土能力较强的本地草种，草种采用撒播的方式进行种植。撒播可选择种子和细土互掺的方法进行撒播，将种子与适量的细沙或细土混合均匀后同时播下。对于矿区复垦后土壤肥力比较低的状况，需增加土壤有机质和养分含量，改良土壤性状，提高土壤肥力。改土措施可采用土壤培肥的方法来涵养土壤，如施用农家肥等。
⑤矿区开采结束后，将形成坡面切坡，在地面形成不稳定边坡。为了防止滑坡、坍塌等地质灾害的发生，应对部分坡度较陡的区域进行削坡处理，削掉不稳定坡体，使坡面变成缓坡，消除地质灾害风险。削坡开挖土方应直接回填于边坡下部和坡脚，采用施工机械压实，以利于坡体稳定。
⑥严禁外扩排土场占地范围，排土场“先挡后弃”。
2.大气污染防治措施
⑴无组织废气
①剥离清表粉尘
本项目在表土剥离过程中会产生一定量的粉尘，采用洒水车抑尘，粉尘排放量为5.4t/a。
②穿孔凿岩粉尘
凿岩钻孔时，钻头撞击岩石会产生粉尘，采用洒水车抑尘，粉尘排放量为0.06t/a。
③爆破废气
炸药爆炸过程中产生的大气污染物主要有CO、NOx和粉尘。由于工程为露天石料矿开采，空气流动性较好，受自然风流扩散影响，可造成采场采矿下风向的大气瞬时污染，这种瞬时污染随着时间推移，以及污染物在空气中不断扩散，其浓度也会逐渐降低。
④液压锤二次破碎粉尘
本项目开采爆破后难免产生个别大块矿石，这些大块矿石需要进行二次破碎处理，本项目采用挖掘机液压锤对大块矿石进行二次破碎处理。破碎粉尘主要在液压锤锤破那一瞬间，粉尘产生量较小，采用雾炮机喷雾降尘，破碎粉尘排放量较小。
⑤铲装粉尘
本项目矿山山体爆破后的石料、废石等在装车时，需用铲车铲装，铲装过程将产生粉尘，铲装采用雾炮机进行降尘，粉尘排放量为2.6t/a。
⑥运输扬尘
本项目开采出的石料、废石等需通过矿区内部道路运输，车辆行驶产生的扬尘，每天对矿区运输道路采取洒水车洒水降尘，粉尘排放量为6.1t/a。
⑦排土场粉尘
本项目开采过程中剥离表土和废石堆放过程中会产生扬尘，采取防尘网苫盖和洒水降尘（洒水车），粉尘排放量为0.27t/a。
⑧石料生产线投料、破碎、筛分粉尘
本项目物料在投料、破碎、筛分过程中会产生粉尘，生产线设置在封闭式车间内，粉尘排放量为0.76t/a。
⑨成品堆场粉尘
本项目成品堆场设置三面围挡（竖型防风网）+顶部苫盖，并且定期采取洒水降尘（洒水车+水管）措施，分成排放量为1.36t/a。
⑩皮带传输粉尘
本项目石料加工过程中采用皮带输送机进行输送，在皮带传输过程中会产生一定量的颗粒物，本项目生产线位于封闭式生产车间内，皮带输送过程中颗粒物排放量较少。
综上，本项目通过加强生产设备及环保设施的运行维护，成品堆场设置三面围挡（竖型防风网）+顶部苫盖，排土场设置防尘网苫盖，并且定期采取洒水降尘措施，厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，对周围大气环境影响较小。
⑵有组织废气
本项目石料投料及破碎工序易产生粉尘，投料及破碎设备设置集气罩（收集效率为80%），粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理然后经15m排气筒排放（DA001），粉尘的排放量为1.5t/a，粉尘排放速率为0.76kg/h，粉尘的排放浓度为13mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放浓度要求，对周围大气环境影响较小。
本项目石料筛分工序易产生粉尘，筛分设备设置集气罩（收集效率为80%），粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理然后经15m排气筒排放（DA002），粉尘的排放量为1.5t/a，粉尘排放速率为0.76kg/h，粉尘的排放浓度为12mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放浓度要求，对周围大气环境影响较小。
综上所述，本项目在运营期间通过采取上述措施后，污染物排放量较小，排放浓度达标，废气污染防治措施可行。
3.水污染防治措施
本项目生活污水产生量为0.96m3/d，本项目洗漱废水用于厂区泼洒降尘，设置环保型厕所一座，治理措施可行。
4.噪声防治措施
⑴矿区噪声
矿区运营过程噪声源主要有挖掘机、装载机、运输汽车等。本项目采取以下噪声防治措施：
①采购性能好、噪声低的生产机械设备，以最大限度降低噪声；
②高噪声设备采取以多孔介质做减振垫，可使声源振动强度减弱，频率降低。
③对操作人员在强噪声工段操作的工人佩戴防声用具，如防护塞、防护面罩等。
⑵车辆运输噪声
项目车辆运输噪声会对道路周边的居民产生影响，为进一步减小运输噪声对敏感点的影响，本次评价要求：
①道路在交叉口路段设置减速带、限速牌及禁止鸣笛标志，限速20km/h以下；
②加强运输道路管理，及时对滑落到道路上的物料进行清理，对损坏路面及时进行修补，以保证运输车辆平稳低速行驶。
⑶石料破碎场噪声
本项目石料破碎场噪声源主要有破碎机和筛分机等。本项目采取以下噪声防治措施：
①采购性能好、噪声低的生产机械设备，以最大限度降低噪声；
②高噪声设备采取以多孔介质做减振垫，可使声源振动强度减弱，频率降低。
③对操作人员在强噪声工段操作的工人佩戴防声用具，如防护塞、防护面罩等。
④石料生产线破碎和筛分设备位于封闭式生产车间内，通过建筑隔声减少对周围环境的影响。
通过采取以上措施，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。
5.固体处理防治措施
⑴一般工业固体废物
本项目一般工业固废，在暂存过程中要求及时进行处置，不得在厂区内长时间存放，存放过程中严格按照要求存放，不得随意丢弃。同时要求按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》做好一般工业固废的台账管理工作。
⑵危险废物
1.危废的收集
危险废物的收集过程应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2015-2012）的要求：
①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。
②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护设备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。
④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。
⑤危险废物收集时应根据数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。
2.危废贮存点环境管理要求
危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行贮存：
①贮存点应具有固定的区域边界，并采取与其他区域进行隔离的措施。
②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。
⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
6.地下水、土壤污染防治措施
本项目可能对地下水和土壤环境造成影响的环节主要包括：危废贮存点。
针对可能对地下水和土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，简单防渗区采用水泥硬化地面；重点防渗区采取重点防腐防渗，防渗层防渗系数小于10-7cm/s。
本项目根据实际情况，可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将划分为重点防渗区和简单防渗区。重点防渗区指污染地下水环境的物质泄漏后不易被及时发现和处理的区域，主要包括危废贮存点。简单防渗区指不会对地下水造成污染的区域，主要包括石料加工生产车间、生活办公区。
⑴重点防渗区
采取严格的基础防渗措施，防渗层为至少1.5m厚等效黏土防渗层或者2mm厚高密度聚乙烯，或者至少2mm厚的其他人工材料（等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s）。
⑵简单防渗区
一般地面硬化。
通过划分防治区，针对不同防治区要求采取不同的防治措施，切实、有效地预防因本项目的建设、生产带来的地下水污染，预防措施可行，具体见表54。
表54  地下水防治措施一览表
	防治分区
	区域
	处理措施

	重点防渗区
	危废贮存点
	等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s

	简单防渗区
	石料加工生产车间、生活办公区
	一般地面硬化




二、闭矿期复垦生态恢复措施
1.分项工程生态恢复措施
⑴露天采场地貌重塑
①刺丝围栏
采坑外围采用刺丝围栏进行永久围堵，防止人、畜进入。
②警示牌
根据《安全色和安全标志》（GB2894-2025）的要求设计在刺丝围栏周围、露天采场出入口、近矿区入口等醒目位置设置警示牌，提醒过往行人不要误入和长期逗留。警示牌由基座、宣传板组成，警示牌上用汉语文字书写内容“露天采场，严禁入内”等字样。
③对采场存在滑坡危险的边坡进行削坡、清除危岩浮石、对不稳定边坡进行削坡后回填采坑、场地平整等措施，自然恢复。
⑵排土场地貌重塑
对不符合设计的排土场边坡进行削坡，确保排土场各台阶坡面角不大于35°，分层高度不大于15m，安全平台宽度不小于5m，然后对排土场表面进行平整，后自然恢复。
⑶建构筑物区域地貌重塑
①当矿山开采结束后，对箱式变电站、办公生活区等建筑物区域进行建构筑物拆除。
②拆除后的建筑垃圾采用车辆拉运至采坑底部回填平整。
砌体拆除后对场地进行翻垦、平整，覆土150mm、自然恢复。
⑷破碎工业场地地貌重塑
①当矿山开采结束后，对破碎场地进行拆除和清理。
②破碎场地钢构结构由专业队伍拆除后折价出售，拆除后的建筑垃圾采用车辆拉运至采坑底部回填平整；
③砌体拆除后对场地进行翻垦、平整，覆土150mm、自然恢复。
⑸矿山道路工程范围
待开采结束后，需对矿山道路进行翻垦、覆土150mm、平整，自然恢复。
[bookmark: _Toc23475]2.土壤重构
由于矿区及四周土地类型为裸岩石砾地，根据矿区地形地质图可知，矿区范围内实际存在的覆盖层为第四系全新统（Qh）组成，按照平均厚度1.5m计算坡脚部分的第四系全新统剥离层，然后按照1.0m最大厚度计算矿体坡面和山脊部分的覆盖层，然后定点堆积于排土场，作为后期矿山闭坑后，针对运输道路、建构筑物拆除区域、工业场地等区域进行翻垦后土壤回覆，然后自然恢复。
[bookmark: _Toc7296]3.景观营造
生态修复方案确定的最终用途为“裸岩石砾地 ”，通过平整修复即可自然恢复为“裸岩石砾地 ”，无需额外堆坡、造景、铺装等人工景观工程。只完成生态标识系统等内容即可，具体如下：
⑴态标识系统：设置生态解说牌、景观导视系统，介绍修复过程、生态功能与物种知识，增强公众生态意识。
⑵文化元素融入：结合当地文化特色，在景观节点设置具有地方特色的生态雕塑、石砌景观等，提升文化认同感。
4.管理措施
[bookmark: _Toc830]⑴管护目标
①通过对生态修复项目区的监测，检验项目的生态修复成果以及建设过程中遭到损毁的土地是否得到了“边损毁、边修复”，是否达到矿山生态修复方案提出的目标和国家规定的标准；及时了解项目建设及运行过程中土地损毁的动态变化情况，判断项目生态修复工程技术合理性；为建设单位和监管部门提供实时信息。
②确保修复后土壤结构稳定、肥力逐步提升；
③保障植被成活率和群落稳定性，促进自然演替；
④防止二次损毁、人为干扰和外来物种入侵；
⑤实现“一年打基础、两年见成效、三年稳生态 ”的目标；
[bookmark: _Toc18253]⑵管护目标与措施
以“保障修复生态系统稳定发育、实现土地可持续利用 ”为核心目标，通过2.0年针对性管护，确保修复区域持续稳定，最终实现修复区与周边原生地生态系统无缝融合。
[bookmark: _Toc24746]⑶管护年限
根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）及矿区植被生长周期，设定治理管护期为2.0年，具体时段为2037年6月－2039年5月。后期管护过程中应按照工程设计和运行要求进行定期检查和维护，发现工程设施运行不正常或损毁，应及时修复或替换。
管护期结束后，需委托第三方机构对修复效果进行评估，若指标达到修复目标，可终止专项管护；若未达标，需延长管护期（最长不超过1年），直至满足要求。

	其他
	1.绿色矿山建设要求
根据自然资源部（原国土资源部）等六部委《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）和甘肃省自然资源厅等13部门印发《甘肃省高质量推进绿色矿山建设实施方案（2021-2025）》《甘肃省省级绿色矿山建设要求及评定办法》（甘国土资规〔2018〕4号）要求，本次环评按照绿色矿山建设要求，提出如下要求：
⑴矿容矿貌 
①矿区功能布局合理，标识、标牌规范统一、清晰美观。 
②矿区环境卫生整洁，生产、运输、储存过程中采取封闭、洒水喷雾降尘、加设除尘装置等措施做好防尘保洁。 
③矿山生产区、运输系统、办公区和生活区实现洁化、美化，矿区主要运输道路为探矿期已经形成的道路，碎石路面。 
④矿容矿貌应与周边地表、植被等自然景观相协调。 
⑵采矿方式 
①使用先进、高效设备，及时引进国内外先进生产工艺，矿山设施设备、生产工艺要符合矿产资源节约与综合利用要求。
②严格执行《矿产资源开采与生态修复方案》，地下开采优先采用充填开采、保水开采等技术。 
⑶资源利用 
①矿山开采回采率，综合利用率要高于《矿产资源开采与生态修复方案》设计指标。 
②开展节能降耗、节能减排工作，节能降耗达到国家规定指标。 
③在不产生二次污染的前提下，应优先利用废石等固体废弃物充填采空区。 
④建设规范完备的废水处理设施，废水处理率100%。
⑷生态环境 
①严格落实环评提出的污染防治措施，按照“边开采、边治理”原则，实现矿区生态环境修复动态化。 
②闭矿后，矿区专用道路、矿山工业场地、排土场等场地，严格落实环评提出的生态环境保护与治理恢复、土地复垦后，与周边自然环境和地貌景观协调一致。 
③废气、粉尘、噪声采取环评提出的相应治理措施后，达标排放。 
④办公生活区建设完善的生活污水和垃圾处置设施。
2.环境管理与监控计划
2.1环境管理
结合本项目运营特点与实际情况，将本项目环境管理纳入建设单位的环境管理范畴，要求建设单位专门的环境管理机构，设总负责人1名，负责该项目运营期间的环境管理工作。同时，环境管理机构应接受当地生态环境主管部门的监督和指导，按照国家环保法规和标准等及时监督和掌握污染动态变化情况。
⑴环境管理原则
环境管理要确定正确的环境管理原则，具体如下：
①坚持法治原则和可持续发展的原则；
②坚持“开发促保护，保护为开发”的原则；
③坚持经济、社会、环境协调统一的原则。
⑵环境管理制度
本次环评要求企业制定环境管理制度，主要包括以下几方面内容：
①环境管理责任制，即由成立的环境管理机构总负责人负责运营期环境管理工作。
②环境监测制度，即建立完善的环境监测体系，对运营期粉尘等废气、噪声等进行监测。
③污染治理制度，即对废气、噪声、废水和固体废物采取切实有效的污染防治措施。
④设备维护制度，即对主要环保设施、重要环节进行维护检修，杜绝意外事故排放。
⑤资料存档上报制度，即对环保资料和数据等进行存档管理，并定期向上级汇报。
⑥宣传教育制度，加强环保宣传教育，强化职工清洁生产和环境保护教育意识。
⑶环境管理内容
项目设立的环境管理机构的环境管理职责主要包括以下几方面内容：
①建立完善的环境管理组织机构及管理体系，健全各项环保制度；宣传、贯彻执行国家及地方的环境保护法律法规和条例，并监督有关部门的执行情况。
②制定详细的设备或设施维护管理计划，确保生产设备和环保设施正常运行；委托有能力的单位定期对污染物排放情况进行监测，确保各污染物能达标排放。
③建立完善的污染源档案，环评资料、监测报告等存档备查，污染物种类、数量、浓度、排放去向，达标情况及设施运行情况记录于档案；接受当地环保主管部门的监督和指导。
④组织开展环境保护的宣传教育和培训工作，增强全体职工的环境保护意识；接受个人或组织的环保投诉，并负责对投诉事件进行妥善处理。
3.排污许可管理
本项目建成后应根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》（部令第11号，2019年12月20日），进行企业的排污许可相关工作，建设单位应当在全国排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料，做到依法持证排污。
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。故建设单位应在竣工环境保护验收前完成排污许可证申请填报工作。

	环保投资
	本项目总投资1507万元，其中环保投资271.04万元，占总投资的18%，环保投资情况详见表55。
表55   环保投资估算一览表
	阶段
	污染源
	措施
	投资
（万元）

	施
工
期
	大气
	洒水降尘、土方和施工材料临时覆盖等
	1.5

	
	废水
	临时沉淀池、环保型厕所1座
	1.0

	
	噪声
	设备检修、设备维护等
	1.0

	
	固废
	生活垃圾、建筑垃圾收集与清运
	0.5

	运
营
期
	大气
	矿区开采粉尘
	洒水降尘（洒水车1台）、雾炮机4台
	10.0

	
	
	排土场
	防尘网
	3.0

	
	
	石料生产线投料、破碎、
	集气罩4个+1个布袋除尘器+1根15m排气筒
	15.0

	
	
	筛分
	集气罩3个+1个布袋除尘器+1根15m排气筒
	15.0

	
	
	成品堆场
	三面围挡（竖型防风网）+顶部苫盖
	10.0

	
	废水
	生活污水
	环保型厕所1座
	利用施工期

	
	噪声
	机械噪声
	基础减振、建筑隔声
	1.5

	
	
	运输噪声
	加强管理
	

	
	固废
	危废贮存点
	1个危废贮存点5m2（防渗）
	1.0

	生态恢复治理
	露天采场安全平台、清扫平台和采坑坑底实施平整；按照“因地制宜”的原则，采用人工植被恢复+自然恢复；排土场内表土用于生态恢复后，采用人工植被恢复+自然恢复恢复排土场生态、拆除建筑物等
	211.54

	合计
	271.04













表56  “三本账”
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	有组织颗粒物
	/
	/
	/
	3.0t/a
	/
	3.0t/a
	+3.0t/a

	
	无组织颗粒物
	8.275t/a
	/
	/
	17.63t/a
	/
	17.63t/a
	+9.355t/a

	
	食堂油烟
	0.00108t/a
	/
	/
	0
	/
	0.00108t/a
	0

	废水
	生活污水
	80m3/a
	/
	/
	240m3/a
	/
	240m3/a
	+160m3/a

	一般工业
固体废物
	剥离表土
	1530m3/a
	/
	/
	14423m3/a
	/
	14423m3/a
	+12893m3/a

	
	剥离废石
	13770m3/a
	/
	/
	210058m3/a
	/
	210058m3/a
	+196288m3/a

	
	收尘灰
	/
	/
	/
	301t/a
	/
	301t/a
	+301t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	2个/次
	/
	2个/次
	+2个/次

	生活垃圾
	生活垃圾
	1.5t/a
	/
	/
	2.5t/a
	/
	2.5t/a
	+1.0t/a

	危险废物
	废润滑油、废油桶
	0.2t/a
	/
	/
	0.8t/a
	/
	0.8t/a
	+0.6t/a
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六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容


要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生
生态
	⑴加强施工管理，严格划定施工范围，与保护植物留出一定的缓冲区，尽量缩小施工扰动范围，确保施工活动不占用植物生长地。各种施工活动应严格控制在施工区域内，减少临时占地。 
⑵施工现场设专人进行管理，设警示牌，警示或者提示施工人员和工作人员在施工过程中发现野生植物，要自觉保护，提醒施工人员依法保护自然资源。 
⑶合理计划，加快施工进度，减少破土面积及扰动时间，以降低水土流失量。 
⑷合理规划，采取永临结合的施工方式。 
⑸对施工人员进行环境保护教育、生物多样性保护教育及有关法律法规的宣传教育。严禁施工人员随意破坏施工区周边土地。应加强对施工人员的宣传教育，不得随意进入周边保护区惊扰或捕杀野生动物。 
⑹对临时占地在施工完成后立即恢复。 
⑺结合施工要求及工业场地平面布置，确保短期内完成工业场地平整、美化工程。 
	生态恢复良好
	⑴采矿工业场地对扰动土地进行土地平整，平整压实后自然恢复。
⑵排土场
排土场设置挡渣墙和截排水。
⑶矿区道路防治措施矿区运输道路不得随意外扩范围；加强人员管理及环境保护宣传工作，杜绝矿区人员进入道路以外的区域活动；道路两侧压填废石，并在外侧设置简易排水沟，道路修整过程中不得随意破坏周围植被，降低水土流失；定期对道路进行维护，铺装碎石，进行洒水抑尘，尽可能减少水土流失。 
⑷野生动物保护 
①对矿区活动的野生动物应予以保护，严禁围捕、猎杀动物。 
②采矿活动应集中在开采区周围，限制矿山员工在项目区外无组织地活动，以免破坏野生动物的栖息环境。 
③高噪声源特别是突发性高噪声源对动物生境的影响较大，为避免开矿作业对野生动物正常生活的惊扰，必须对突发性噪声的时间段予以限制，夜间（下午5:00～上午10:00）不允许爆破，以免对动物休憩、繁殖造成影响。 
④如果在矿区发现保护野生动物，应该对保护野生动物采取保护措施，并通知相关管理部门。
	生态恢复良好

	水生
生态
	无
	无
	无
	无

	地表水环境
	本项目施工期废水主要是施工人员的生活污水和施工废水，洗漱废水用于厂区泼洒降尘，设置环保型厕所一座；
施工废水经沉淀池处理后回用，不外排。
	符合环评要求
	洗漱废水用于泼洒降尘，设置环保型厕所一座。
	符合环评要求

	地下水及土壤环境
	无
	无
	危废贮存点采取防渗措施
	符合环评要求

	声环境
	选用低噪声施工设备，加强机械设备保养，合理安排施工时间
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	建筑隔声、基础减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	振动
	无
	无
	无
	无

	大气
环境
	⑴施工场地 
①应合理安排施工现场，所有的砂石料等建筑材料应统一堆放、保存，尽可能减少堆场数量，并加篷布等覆盖；水泥等粉状材料运输应袋装或罐装，禁止散装，应设专门的库房堆放，并具备可靠的防扬尘措施，尽量减少搬运环节，搬运时要做到轻举轻放。 
②开挖的土方及建筑垃圾作为场地的抬高土要及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 
③施工现场厂界加设围挡，同时对施工过程中尘土进行定期清理，每日洒水4～5次。 
④施工作业应尽量避开大风天气，对施工场地和运输车辆行驶路面定期洒水。 
⑤合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐段施工方式。 
⑵运输道路区 
①建筑物料如水泥、砂石等粉状材料在运输存放中采取加盖篷布等防风措施，严格限制运输车辆装载货物的数量； 
②加强施工活动的管理。 
③谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖措施减少沿途抛撒、散落。 
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求
	①矿区剥离前对开采区域采取洒水（洒水车）措施减少剥离粉尘的产生；
②矿区爆破前采用湿式凿岩法减少穿孔粉尘，爆破后采取洒水（洒水车）措施减少爆破粉尘的产生，爆破烟气以无组织形式排放；
③矿区采用挖掘机液压锤对爆破后大块矿石进行破碎，通过采取洒水（雾炮机）措施减少破碎粉尘的产生；
④矿区矿石铲装采取洒水（雾炮机）措施减少粉尘的产生；
⑤排土场采取防尘网苫盖，并定期洒水（洒水车）降尘；
⑥投料口及3台破碎机上方设置集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）；3台振动筛上方设置集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA002）；
⑦成品堆场设置三面围挡（竖型防风网）+顶部苫盖，并且定期采取洒水（洒水车+水管）降尘；
⑧运输道路采用碎石铺压并定期洒水（洒水车）降尘。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放浓度要求

	固体
废物
	生活垃圾袋集中收集后定期运往当地环卫部门指定地点处理；建筑垃圾拉运至当地住建部门指定地点处置。
	按照环评要求处置
	①矿山剥离表土和废石堆存于排土场内后期用于矿区生态修复；
②布袋除尘器收集粉尘集中收集外售；
③废布袋定期由厂家更换回收处理；
④生活垃圾用垃圾桶收集后定期运至当地指定垃圾点统一进行处理；
⑤废润滑油和废油桶暂存于危废贮存点定期交由有资质单位统一处置。
	按照环评要求处置

	电磁
环境
	无
	无
	无
	无

	环境
风险
	无
	无
	危废贮存点采取防渗措施
	满足环评要求

	环境
监测
	无
	无
	废气：有组织和无组织颗粒物；
噪声：等效连续A声级。
	废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
噪声：
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	
	无
	无
	
	

	其他
	无
	无
	无
	无



七、结论
	综上所述，临泽县金源矿业有限责任公司平川镇羊圈湾冶金用石英岩矿及配套设施建设项目通过采取有效合理的污染防治措施，可控制矿区开采过程中所产生的不利影响，使各类污染物均实现达标排放。
因此，本评价认为，在严格执行国家环保政策和各项规章管理制度，并切实落实本报告表中的各项污染物防治措施，保证环保设施正常运转的条件下，项目的建设从环保的角度来看是可行的。
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生活


损耗60


13750


矿坑涌水5820
新鲜水7930


损耗1750


矿区凿岩、爆破抑尘


300


1750


新鲜水


洗漱废水泼洒降尘，设置环保型厕所


240


损耗2500


道路抑尘


2500


损耗2500


矿区开采及装卸抑尘


2500


损耗2000


矿区挖掘机液压捣捶二次破碎抑尘


2000


损耗5000


堆场抑尘


5000



